{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":7,"sheets":["Моноблоки -S","Сплит-системы St","Мбл -Т","Мбл R","Сплит-системы Р","Cплиты SM","Мбл пот ST"],"not_rendered":{"charts":0,"images":6,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Моноблоки -S","index":0,"n_rows":43,"n_cols":13,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,6,1,8],[2,6,2,8],[3,6,3,8],[4,4,4,8],[6,2,6,8],[9,9,10,9],[20,2,20,4],[21,7,21,8],[38,2,38,8],[39,2,39,8],[37,2,37,8]]}
[]
[null,null,null,null,null,null,"2018-05-03"]
[]
[]
[null,null,null,null,"ПРАЙС-ЛИСТ Моноблоки POLAIR Standard "]
[]
[null,null,"Моноблоки POLAIR Standard  предназначены для охлаждения внутреннего объема холодильной камеры объёмом до 51 м3  при внешней температуре окружающего воздуха от +5 до +40 °С. Моноблоки представляют собой полностью готовые к эксплуатации агрегаты, заправлены хладагентом"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Базовые цены с учетом НДС"]
[null,null,"Модель","Хладагент","Диапазон рабочих температур                 ° С"," V холодильной камеры, куб.м","Напряжение, В","Цена, Руб",null,null,null,"Цена, Руб."]
[null,null,"MM 109 S","R 404a","-5 … +5","3 - 7,5",220,null,44583.69,null,null,{"$f":"M23*1.15","v":39215},34100]
[null,null,"MM 111 S","R 404a","-5 … +5","3,5 - 8,0",220,null,49308.56291025001,null,null,{"$f":"M24*1.15","v":41400},36000]
[null,null,"MM 113 S","R 404a","-5 … +5","4 - 10,5",220,null,53048.53374975,null,null,45310,39400]
[null,null,"MM 115 S","R 404a","-5 … +5","5 - 12,0",220,null,55607.46116625001,null,null,47379.999999999993,41200]
[null,null,"MM 218 S","R 404a","-5 … +5","8,0 - 17,0",220,null,64912.62,null,null,58534.999999999993,50900]
[null,null,"MM 222 S","R 404a","-5 … +5","10,5 - 22,5",380,null,65810.3640705,null,null,58764.999999999993,51100]
[null,null,"MM 226 S","R 404a","-5 … +5","12,5 - 26",380,null,71895.44,null,null,65089.999999999993,56600]
[null,null,"MM 232 S","R 404a","-5 … +5","25,8 - 42,5",380,null,111735.82,null,null,86250,75000]
[null,null,"MB 108 S","R 404a","-20 ...-15","2,0 - 6,5",220,null,54623.258313750004,null,null,45310,39400]
[null,null,"MB 109 S","R 404a","-20 ...-15","2,6 - 8,7",220,null,59533.33698900001,null,null,53474.999999999993,46500]
[null,null,"MB 211 S","R 404a","-20 ...-15","4,,7 - 13,4",220,null,67811.576537250017,null,null,58189.999999999993,50600]
[null,null,"MB 214 S","R 404a","-20 ...-15","6,0 - 17,0",380,null,82156.740000000005,null,null,60949.999999999993,53000]
[null,null,"MB 216 S","R 404a","-20 ...-15","7,2 - 21,1",380,null,86544.23749650002]
[null,null,"MB 220 S","R 404a","-20 ...-15","12,0 - 24,0",380,null,118729.23300000002,null,null,66700,58000]
[]
["Дополнительные опции (без установки)",null,"Дополнительные опции"]
["Зимний комплект",null,"Зимний комплект                                                                                                                     11 538"]
["Комплект дистанционного управления",null,"Выносной пульт управления                                                                                              10 808"]
["Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик оборудования "]
["без принципиальных изменений его эксплуатационных свойств",null,"Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик "]
["без принципиальных изменений его эксплуатационных свойств",null,"оборудования без принципиальных изменений его эксплуатационных свойств"]

{"sheet":"Сплит-системы St","index":1,"n_rows":36,"n_cols":7,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,4,3,7],[10,1,11,1],[10,2,11,2],[10,3,11,3],[10,4,11,4],[10,5,11,5],[30,1,30,5],[31,1,31,5],[32,1,32,5],[4,3,4,6],[6,1,6,7],[7,1,7,7]]}
[]
[]
[]
[null,null,null,null,"2018-05-03"]
[]
[]
[null,"ПРАЙС - ЛИСТ  -  Сплит-системы POLAIR Standard"]
[]
[]
[null,"Базовые цены с учетом НДС",null," * Цена не учитывает стоимость логистических услуг"]
[null,"Модель","Хладагент","Рабочий диапазон,                 ° С"," V холодильной камеры, куб.м","Напряжение, В","Цена"]
[null,null,null,null,null,null,"руб"]
[null,"SM 109 S","R 404a","-5 … +5","3 - 7,5",220,53280.729180000002]
[null,"SM 111 S","R 404a","-5 … +5","3,5 - 8,0",220,56302.136383500008]
[null,"SM 113 S","R 404a","-5 … +5","4 - 10,5",220,59031.149341500008]
[null,"SM 115 S","R 404a","-5 … +5","5 - 12,0",220,69134.994936000017]
[null,"SM 218 S","R 404a","-5 … +5","8,0 - 17,0",220,78697.369705500008]
[null,"SM 222 S","R 404a","-5 … +5","10,5 - 22,5",380,86115.520008000007]
[null,"SM 226 S","R 404a","-5 … +5","12,5 - 26",380,92353.263911999995]
[null,"SM 232 S","R 404a","-5 … +5","25,8 - 42,5",380,118387.18117800001]
[null,"SM 337 S","R 404a","-5 … +5","19,5 - 49,6",380,119859.98182200002]
[null,"SM 342 S","R 404a","-5 … +5","24,2 - 56,4",380,135573.98085000002]
[null,"SB 108 S","R 404a","-20 ...-15","2,0 - 6,5",220,68387.765197500004]
[null,"SB 109 S","R 404a","-20 ...-15","2,6 - 8,7",220,75416.056506000008]
[null,"SB 211 S","R 404a","-20 ...-15","4,,7 - 13,4",220,79726.164273000002]
[null,"SB 214 S","R 404a","-20 ...-15","6,0 - 17,0",380,86819.432080500017]
[null,"SB 216 S","R 404a","-20 ...-15","7,2 - 21,1",380,91790.134254000019]
[null,"SB 328 S","R 404a","-20 ...-15","18,0 - 33,0",380,130017.97449900002]
[null,"SB 331 S","R 404a","-20 ...-15","19,3 - 38,0",380,154752.36178500004]
[]
[null,"Дополнительные опции"]
[null,"Зимний комплект                                                                                                    11 538"]
[null,"Выносной пульт управления                                                                             10 808"]
[]
[null,"Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик оборудования "]
[null,"без принципиальных изменений ",null,"его эксплуатационных свойств"]

{"sheet":"Мбл -Т","index":2,"n_rows":34,"n_cols":6,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,4,2,6],[3,4,3,5],[4,2,4,5],[5,0,5,6],[7,0,7,6]]}
[]
[]
[null,null,null,null,"2018-05-03"]
[]
[]
["ПРАЙС - ЛИСТ  - Моноблоки серии T POLAIR потолочного исполнения"]
[]
["Монобоки POLAIR серии ST предназначены для потолочного монтажа, что позволяет максимально использовать объем холодильной камеры. Во всех моделях используются герметичные поршневые насосы. Используемый хладагент R404A. В комплектацию моноблока входит дистационный пульт управления."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Модель","Хладагент","Рабочий диапазон,                 ° С"," V холодильной камеры, куб.м","Напряжение, В","Цена, руб"]
[]
[]
["МM 111 T","R 404a","-5 … +5","9","1/N/PE  230B 50Гц",58807.200000000004]
["МM 115 Т","R 404a","-5 … +5","15","1/N/PE  230B 50Гц",75435]
[" МM 222 Т","R 404a","-5 … +5","19","3/N/PE 400В 50Гц ",91592]
["МВ 109 Т","R 404a","не выше -18","6","1/N/PE  230B 50Гц",77254]
["МВ 214 Т","R 404a","не выше -18","12","3/N/PE 400В 50Гц ",107321]
["Базовые цены с учетом НДС                  "]
[]
[]
["   "]
["Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик оборудования "]
["без принципиальных изменений его эксплуатационных свойств"]

{"sheet":"Мбл R","index":3,"n_rows":37,"n_cols":6,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[33,0,33,4],[31,0,31,5],[2,4,2,5],[3,4,3,5],[6,0,6,5],[4,1,4,5],[32,0,32,4]]}
[]
[]
[null,null,null,null,"2018-05-03"]
[]
[null,"ПРАЙС-ЛИСТ Моноблоки POLAIR  серии R"]
[]
["Моноблоки POLAIR предназначены для охлаждения внутреннего объема холодильной камеры  при внешней температуре окружающего воздуха от + 5 до +40 °С. Моноблоки представляют собой полностью готовые к эксплуатации агрегаты, заправлены хладагентом."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Модель","Хладагент","Рабочий диапазон,                 ° С"," V холодильной камеры, куб.м","Напряжение, В","Цена, руб"]
[]
["MM 111 R","R 404a","-5 … +5","3,5 - 8,0",220,44163.18]
["MM 115 R","R 404a","-5 … +5","5,1 - 12,6",220,49840.600000000006]
["MМ 218 R","R 404a","-5 … +5","7,9 - 17,0",220,59808.72]
["MМ 226 R","R 404a","-5 … +5","12,5 - 25,8",220,67884.010000000009]
["MМ 232 R","R 404a","-5 … +6","25,8 - 42,5",220,107488.99]
["MB 109 R","R 404a","-20 … -15","2,6 - 8,7",220,53373.740000000005]
["MB 211 R","R 404a","-20 … -15","4,7 - 13,4",220,60818.8]
["MB 214 R","R 404a","-20 … -15","6,0 - 17,0",380,73941.279999999999]
[]
["*Базовые цены c учетом НДС"]
["Дополнительные опции (без установки)"]
["Зимний комплект",null,null,null,null,11538]
["Комплект дистанционного управления",null,null,null,null,10808]
[]
["Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик оборудования "]
["без принципиальных изменений его эксплуатационных свойств"]

{"sheet":"Сплит-системы Р","index":4,"n_rows":34,"n_cols":6,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,5],[27,0,27,5],[28,0,28,4],[2,4,2,5],[6,0,6,5]]}
[]
[]
[null,null,null,null,"2018-05-03"]
[]
["                         ПРАЙС - ЛИСТ  -  Сплит-системы POLAIR Professionale"]
[]
["Компрессорно-конденсаторный  блок, воздухоохладитель и соединительные трубки заправлены хладагентом. Усовершенствованный воздухоохладитель новой конструкции повышает эффективность работы сплит-симтемы. Выносной пульт управления входит в состав комплектации всех моделей."]
[]
[]
["Модель","Хладагент","Рабочий диапазон,                 ° С"," V холодильной камеры, куб.м","Напряжение, В","Цена, Руб"]
["SM 109 P","R 404a","-5 … +5","3 - 7,5",220,65121.270000000004]
["SM 111 P","R 404a","-5 … +5","3,5 - 8,0",220,68812.77]
["SM 113 P","R 404a","-5 … +5","4 - 10,5",220,72149.03]
["SM 115 P","R 404a","-5 … +5","5 - 12,0",220,84497.900000000009]
["SM 218 P","R 404a","-5 … +5","8,0 - 17,0",220,96185.510000000009]
["SM 222 P","R 404a","-5 … +5","10,5 - 22,5",380,105252.69]
["SM 226 P","R 404a","-5 … +5","12,5 - 26",380,112876.44]
["SB 108 P","R 404a","-20 … -15","2,0 - 6,5",220,83585.19]
["SB 109 P","R 404a","-20 … -15","2,6 - 8,7",220,92175.150000000009]
["SB 211 P","R 404a","-20 … -15","4,,7 - 13,4",220,97442.760000000009]
["SB 214 P","R 404a","-20 … -15","6,0 - 17,0",380,108042.18000000001]
["SB 216 P","R 404a","-20 … -15","7,2 - 21,1",380,114227.85]
[]
[]
[]
[]
["Базовые цены с учетом НДС                                  Все модели  поставляются на заказ"]
["Дополнительные опции ( без установки)"]
["Зимний комплект*",null,null,null,null,11538]
["* Cкидки партнерам на данную опцию не предоставляются"]
[]
[]
["Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик оборудования "]
["без принципиальных изменений его эксплуатационных свойств"]

{"sheet":"Cплиты SM","index":5,"n_rows":19,"n_cols":7,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,1,5,7],[3,4,3,6],[7,1,7,6],[4,3,4,6],[10,1,11,1],[10,2,11,2],[10,3,11,3],[10,4,11,4],[10,5,11,5]]}
[]
[]
[]
[null,null,null,null,"2018-05-03"]
[]
[null,"ПРАЙС - ЛИСТ  -  Сплит-системы cерии MF POLAIR "]
[]
[null,"Сплит-система состоит их двух блоков: микроканального  компрессорно-конденсаторного агрегата, устанавливаемого снаружи холодильной камеры, и воздухоохладителя, устанавливаемого внутри камеры. Наружный и внутренний блоки соединяются между собой медными трубками в теплоизоляции и кабелем питания и управления. "]
[]
[null,"Базовые цены с учетом НДС",null," * Цена не учитывает стоимость логистических услуг"]
[null,"Модель","Хладагент","Рабочий диапазон,                 ° С"," V холодильной камеры, куб.м","Напряжение, В","Цена"]
[null,null,null,null,null,null,"руб"]
[null,"SM 111 M","R 404a","-5 … +5","3,5 - 8,0",220,54400]
[null,"SM 115 M","R 404a","-5 … +5","5 - 12,0",220,66800]
[null,"SB 109 M","R 404a","-20 ...-15","2,6 - 8,7",220,72870]
[]
[]
[null,"Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик оборудования "]
[null,"без принципиальных изменений ",null,"его эксплуатационных свойств"]

{"sheet":"Мбл пот ST","index":6,"n_rows":28,"n_cols":7,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,5,2,7],[3,5,3,6],[4,3,4,6],[5,1,5,7],[7,1,7,7]]}
[]
[]
[null,null,null,null,null,"2018-05-03"]
[]
[]
[null,"   ПРАЙС - ЛИСТ  - Моноблоки серии ST POLAIR потолочного исполнения"]
[]
[null,"Монобоки POLAIR серии ST предназначены для потолочного монтажа, что позволяет максимально использовать объем холодильной камеры. Во всех моделях используются герметичные поршневые насосы. Используемый хладагент R404A. В комплектацию моноблока входит дистационный пульт управления."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Базовые цены с учетом НДС"]
[null,"Модель","Хладагент","Рабочий диапазон,                 ° С"," V холодильной камеры, куб.м","Напряжение, В","Цена, руб"]
[]
[]
[null,"МM 109 ST","R 404a","-5 … +5","1,3 - 9,8",220,47800]
[null,"МM 113 SТ","R 404a","-5 … +5","4,0 - 14,0",220,49500]
[null,"МM 115 SТ","R 404a","-5 … +5","6,0 - 21,0",220,66200]
[null,"МВ 109 SТ","R 404a","-20 ...-15","4,2 - 8,2",220,65000]
[null,"МВ 214 SТ","R 404a","-20 ...-15","8,0 - 13,0",220,90300]
[]
[]
[null,"Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик оборудования "]
[null,"без принципиальных изменений его эксплуатационных свойств"]