{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":7,"sheets":["Моноблоки Lihgt серии R","Моноблоки пот.серии ST","ВО","Би-блоки","ККБ ст","ККБ нт","Сплит-системы сер.М"],"not_rendered":{"charts":0,"images":10,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Моноблоки Lihgt серии R","index":0,"n_rows":36,"n_cols":6,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[34,1,34,6],[35,0,35,7],[24,5,24,6],[33,0,33,5],[23,0,23,2],[1,4,1,7],[2,4,2,6],[3,4,3,6],[6,0,6,7],[4,1,4,6]]}
[]
[null,null,null,null,"2020-12-15"]
[]
[]
[null,"ПРАЙС-ЛИСТ Моноблоки POLAIR LIHGT |(серия R)"]
[]
["Моноблоки POLAIR предназначены для охлаждения внутреннего объема холодильной камеры  при внешней температуре окружающего воздуха от +5 до +40 °С. Имеют микроканальный конденсаторный блок и воздухоохладитель с традиционным медно-алюминиевым теплообменником. Моноблоки представляют собой полностью готовые к эксплуатации агрегаты, заправлены хладагентом."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Базовые цены с учетом НДС"]
["Модель","Хладагент","Рабочий диапазон,                 ° С"," V холодильной камеры, куб.м","Напряжение, В","Цена, Руб"]
["MM 111 R","R 404a","-5 … +10","3,5 - 8,0","1/230/50",42100]
["MM 115 R","R 404a","-5 … +10","5,1 - 12,6","1/230/50",47600]
["MМ 218 R","R 404a","-5 … +10","7,9 - 17,0","1/230/50",58300]
["MМ 226 R","R 404a","-5 … +10","12,5 - 25,8","3/400/50",64700]
["MМ 232 R","R 404a","-5 … +10","25,8 - 42,5","3/400/50",97500]
["MB 109 R","R 404a","-25 … -15","2,6 - 8,7","1/230/50",50700]
["MB 211 R","R 404a","-25 … -15","4,7 - 13,4","1/230/50",57900]
["MB 214 R","R 404a","-25 … -15","6,0 - 17,0","3/400/50",79900]
[]
[]
["Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик оборудования без принципиальных изменений его эксплуатационных свойств"]

{"sheet":"Моноблоки пот.серии ST","index":1,"n_rows":31,"n_cols":6,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,4,2,6],[3,4,3,5],[4,2,4,5],[5,0,5,6],[7,0,7,6]]}
[]
[]
[null,null,null,null,"2020-12-15"]
[]
[]
["ПРАЙС - ЛИСТ  - Моноблоки  POLAIR серии ST( потолочное исполнение)"]
[]
["Монобоки POLAIR серии ST предназначены для потолочного монтажа, что позволяет максимально использовать объем холодильной камеры. Во всех моделях используются герметичные поршневые насосы. Используемый хладагент R404A. В комплектацию моноблока входит дистационный пульт управления. Моноблоки заправлены хладагентом."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Базовые цены с учетом НДС",null,"           * Цена не учитывает стоимость логистических услуг"]
["Модель","Хладагент","Рабочий диапазон,                 ° С"," V холодильной камеры, куб.м","Напряжение, В","Цена, руб"]
[]
[]
["МM 109 ST","R 404a","-5 … +5","1,3 - 9,8","1/230/50",51900]
["МM 113 SТ","R 404a","-5 … +5","4,0 - 14,0","1/230/50",53900]
["МM 115 SТ","R 404a","-5 … +5","6,0 - 21,0","1/230/50",71900]
["МВ 109 SТ","R 404a","-20 ...-15","4,2 - 8,2","1/230/50",70500]
["МВ 214 SТ","R 404a","-20 ...-15","8,0 - 13,0","1/230/50",96200]
[]
[]
["Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик оборудования "]
["без принципиальных изменений его эксплуатационных свойств"]

{"sheet":"ВО","index":2,"n_rows":39,"n_cols":7,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[30,1,30,2],[31,1,31,2],[32,1,32,2],[33,1,33,2],[34,1,34,2],[29,1,29,2],[2,5,2,7],[3,5,3,7],[4,5,4,7],[5,1,5,7],[7,1,7,7],[24,1,24,3],[25,1,25,2],[25,3,25,4],[25,6,25,7],[27,1,27,2],[28,1,28,2]]}
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,"2020-12-15"]
[]
[null,"ПРАЙС-ЛИСТ Воздухоохладители POLAIR"]
[]
[null,"Воздухоохладители потолочные  POLAIR предназначены для охлаждения внутреннего объема холодильной камеры  при  температуре окружающего воздуха от -30 до +35 °С и относительной влажности до 98%."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Базовые цены с учетом НДС"]
[null,"Модель",null,"Холодопроизводительность, квт",null,"Расход воздуха","Цена, Руб"]
[null,null,null,"t = -25°","t = -10°","м3/час"]
[null,"AS 201 - 1,5",null,"1,3","1,5",600,16100]
[null,"AS 202 - 2,8",null,"2,4","2,8",1200,21800]
[null,"AS 311- 4,5",null,"3,8","4,5",2400,36300]
[null,"AS 312- 4,5",null,"4,5","4,7",1500,61600]
[null,"AS 352- 6,0",null,"6,0","6,3",2300,76500]
[null,"AS 402- 7,5",null,"7,5","7,9",3400,99000]
[null,"AS 402- 9,0",null,"9,0","9,5",3400,106500]
[null," AS 402- 11,0",null,"11,0","11,6",3400,117000]
[]
[]
[null,"Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик "]
[null,"оборудования без принципиальных изменений его эксплуатационных свойств"]

{"sheet":"Би-блоки","index":3,"n_rows":31,"n_cols":9,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[26,1,26,5],[6,1,6,8],[9,2,9,3],[2,6,2,8],[3,5,3,8],[4,1,4,9],[9,1,11,1],[9,4,11,4],[9,5,11,5],[9,6,11,6],[9,7,11,7]]}
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,"2020-12-15"]
[]
[null,"ПРАЙС - ЛИСТ  -  Би-блоки POLAIR "]
[]
[null,"Би-блоки - комплект холодильного оборудования, состоящий из компрессорно-конденсаторного агрегата стандартной комплектации, воздухоохладителя  и щита управления.  Би-блок   предназначет для холодильных камер объемом более 30 м3. "]
[]
[null,"Базовые цены с учетом НДС",null,null,null,"          "]
[null,"Модель       би- блока","Комплектация",null,"Холодопроизводительность, вт","Рабочий диапазон,                 ° С"," V  камеры          не более, м3                           t окр ср.+32°,                    t в камере -5°          (для серии ВВ              -18°)","Напряжение, В"]
[]
[null,null," ККА"," ВО",null,null,null,null,"Цена,             руб"]
[null,"BM 1032 ","CUM-MLZ015","AS312 - 4,5",3.2,"-5 … +5",32,380,241100]
[null,"BM 1042","CUM-MLZ019","AS312 - 4,5",4.2,"-5 … +5",44,380,246300]
[null,"BM 1048","CUM-MLZ021","AS352 - 6,0",4.8,"-5 … +5",69,380,269300]
[null,"BM 1052","CUM-MLZ026","AS352 - 6,0",5.2,"-5 … +5",92,380,275100]
[null,"BM 2068","CUM-MLZ030","AS402 - 7,5",6.8,"-5 … +5",111,380,351500]
[null,"BM 2083","CUM-MLZ038","AS402 - 9.0",8.3000000000000007,"-5 … +5",168,380,365700]
[null,"BM 2105","CUM-MLZ045","AS402 - 11,0",10.5,"-5 … +5",190,380,390200]
[null,"BM 2116","CUM-MLZ048","AS402 - 11,0",11.6,"-5 … +5",235,380,403400]
[]
[null,"BB 1039","CUB-LLZ013","AS352 - 6,0",3.9,"-20 ...-15",42,380,307600]
[null,"BB 1048","CUB-LLZ015","AS352 - 6,0",4.8,"-20 ...-15",62,380,320400]
[null,"BB 2059","CUB-LLZ018","AS402 - 7,5",5.9,"-20 ...-15",78,380,375400]
[null,"BB 2073","CUB-LLZ024","AS402 - 9.0",7.3,"-20 ...-15",97,380,452000]
[null,"BB 2100","CUB-LLZ034","AS402 - 11,0",10,"-20 ...-15",130,380,492500]
[]
[null,"Цены даны для базовых моделей би-блоков, включающих в себя:"]
[null,"ККА стандартной комплектации (без дополнительных опций)"]
[null,"Воздухохладитель"]
[null,"Щит управления"]

{"sheet":"ККБ ст","index":4,"n_rows":22,"n_cols":14,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,4,2,6],[3,8,3,12],[5,0,5,11],[7,5,7,6],[8,0,8,6],[8,7,8,13],[15,5,15,6],[16,5,16,6],[9,5,9,6],[10,5,10,6],[11,5,11,6],[12,5,12,6],[13,5,13,6],[14,5,14,6]]}
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"2020-12-15"]
[]
[" ПРАЙС- ЛИСТ -Kомпрессорно-конденсаторные агрегаты cреднетемпературные  POLAIR     на базе спиральных компрессоров Danfoss "]
[]
["Модель","Хладагент","Холодопроизводительность при t кипения -10°С","Номер корпуса ","Напряжение, В","Цена, Руб",null,"Термостат обогрева компрессора и ресивера (T) (входит в зимний к-т)","Блок плавного регулирования скорости вентилятора (V)              (входит в зимний к-т)","Маслоотделитель (So)","Отделитель жидкости (Sl)","Фильтр  антикислотный (F)","Акустический чехол комп-рессора (C)","Зимняя опция (I)"]
["ККА среднетемпературные (основные модели)",null,null,null,null,null,null,"Дополнительные опции"]
["CUM - MLZ015","R 404a","3,3","1",380,163000,null,400,6100,6700,3000,3700,12000,28000]
["CUM - MLZ019","R 404a","4,16","1",380,168200,145000,400,6100,6700,3000,3700,12000,28000]
["CUM - MLZ021","R 404a","4,85","1",380,176300,152000,400,6100,6700,3000,3700,12000,28000]
["CUM - MLZ026","R 404a","5,84","1",380,182100,157000,400,6100,6700,3000,3700,12000,28000]
["CUM - MLZ030","R 404a","6,87","2",380,236000,185000,400,6100,6700,3000,3700,12000,28000]
["CUM - MLZ038","R 404a","8,31","2",380,242700,192000,400,6100,6700,4000,4900,12000,28000]
["CUM - MLZ045","R 404a","10,46","2",380,256700,204000,400,6100,6700,4000,4900,12000,28000]
["CUM - MLZ048","R 404a","11,12","2",380,269900,224000,400,6100,6700,4000,4900,12000,28000]
[]
[]
[]
["Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик оборудования без принципиальных изменений его "]
[" эксплуатационных свойств"]

{"sheet":"ККБ нт","index":5,"n_rows":18,"n_cols":14,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,4,2,6],[3,10,3,12],[5,0,5,11],[7,5,7,6],[8,0,8,6],[8,7,8,13],[9,5,9,6],[10,5,10,6],[11,5,11,6],[12,5,12,6],[13,5,13,6]]}
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," 15.12.2020"]
[]
[" ПРАЙС- ЛИСТ   Kомпрессорно-конденсаторные агрегаты низкотемпературные  POLAIR  на базе спиральных компрессоров Danfoss "]
[]
["Модель","Хладагент","Холодопроизводительность при t кипения -25°С/-35°","Номер корпуса ","Напряжение, В","Цена, Руб",null,"Термостат обогрева компрессора и ресивера (T)(входит в зимний к-т)","Блок плавного регулирования скорости вентилятора (V)             (входит в зимний к-т)","Маслоотдели-    тель (So)","Отделитель жидкости (Sl)","Фильтр антикис-  лотный (F)","Акустический чехол комп-рессора (C)","Зимняя опция (I)"]
["ККА низкотемпературные (основные модели)",null,null,null,null,null,null,"Дополнительные опции"]
["CUB - LLZ013","R 404a","3,97/2,59","1",380,214600,null,400,6100,6700,3000,3700,12000,28000]
["CUB - LLZ015","R 404a","4,87/3,18","1",380,227400,196000,400,6100,6700,4000,4900,12000,28000]
["CUB - LLZ018","R 404a","5,91/3,89","2",380,259900,215000,400,6100,6700,4000,4900,12000,28000]
["CUB - LLZ024","R 404a","7,33/4,78","2",380,329000,256000,400,6100,6700,4000,4900,12000,28000]
["CUB - LLZ034","R 404a","10,5/6,55","2",380,359000,295000,400,6100,6700,4900,4900,12000,28000]
[]
[]
["Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик оборудования без принципиальных изменений его "]
[" эксплуатационных свойств"]

{"sheet":"Сплит-системы сер.М","index":6,"n_rows":38,"n_cols":6,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,0,29,5],[30,0,30,4],[31,0,31,4],[2,4,2,5],[3,4,3,5],[15,0,15,3],[4,0,4,5],[6,0,6,5]]}
[]
[]
[null,null,null,null,"2020-12-15"]
[]
["ПРАЙС-ЛИСТ - Сплит-системы POLAIR LIHGT (серия М)"]
[]
["Сплит-системы  POLAIR LIHGT ( cерия М)  предназначены для охлаждения внутреннего объема холодильной камеры  при внешней температуре окружающего воздуха от + 5 до     +40 °С. Сплит- системы имеют микроканальный конденсаторный блок и воздухоохладитель с традиционным медно-алюминиевым теплообменником.  Блоки сплит-системы соединяются между собой медными трубками в теплоизоляциии кабелем питания и управления."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Базовые цены с учетом НДС"]
["Модель","Хладагент","Рабочий диапазон,                 ° С"," V холодильной камеры, куб.м","Напряжение, В"]
[]
["Компрессорно-конденсаторный  блок и воздухоохладитель заправлены сухим азотом. "]
["SM 111 М","R 404a","+10 … -5","3,5 - 10,3","1/230/50",46970]
["SM 115 М","R 404a","+10 … -5","5,8 - 14,9","1/230/50",57680]
["SM 218 М","R 404a","+10 … -5","8,9 - 19,8","1/230/50",65660]
["SM 226 M","R 404a","+10 … -5","13,7 - 33,0","3/400/50",77050]
["SM 232 M","R 404a","+10 … -5","23,6 - 43,0","3/400/50",101630]
["SB 109 М","R 404a","-15...-25","2,1 - 8,7","1/230/50",62950]
["SB 211 М","R 404a","-15...-25","3,1 - 13,4","1/230/50",66520]
["SB 214 М","R 404a","-15...-25","4,4 - 17,0","3/400/50",81480]
[]
[]
["Дополнительные  опции "]
["Навес защитный для холодильной машины 1-го габарита ",null,null,null,null,1900]
["Навес защитный для холодильной машины 2-го и 3-го габарита ",null,null,null,null,2700]
[]
[]
[]
[]
["Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик оборудования "]
["без принципиальных изменений его эксплуатационных свойств"]