{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":17,"sheets":["Шокеры G и L","Шк Standard-мет.двери","Шк Grande-все","Шк Sm-new","Спец шк","Bakery","Шк Standard-стекл.двери","Шк Bravo","Шк DB-S","Фарма","Без канапе","DW","Столы хол","Витр ингр","Столы с охл ст","Столы bu","Столы GC"],"not_rendered":{"charts":0,"images":129,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":5,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Шокеры G и L","index":0,"n_rows":40,"n_cols":7,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[27,1,27,6],[28,1,28,6],[33,1,33,6],[34,1,34,6],[35,1,35,6],[39,1,39,6],[13,3,13,6],[15,3,15,6],[16,3,23,6],[24,1,24,3],[25,1,25,6],[26,1,26,6],[0,5,0,6],[1,4,1,6],[3,1,3,6],[4,1,6,6],[8,3,9,6],[11,3,11,6]]}
[null,null,null,null,null,"30.03.2020."]
[null,null,null,null,"победитель PIR EXPO AWARDS - 2019 в категории \"Лучшая отечественная разработка для ресторана\""]
[]
[null,"ПРАЙС - ЛИСТ  Шкафы шоковой заморозки POLAIR"]
[null,"\nШкафы шоковой заморозки (шокеры) POLAIR позволяют быстро охладить и быстро заморозить готовые блюда и продукты\nБыстрое снижение температуры позволяет блокировать испарение влаги, сохранить внешний вид и вес готового блюда, избежать интенсивного размножения бактерий, ведущих к прокисанию и порче готовых блюд, а значит увеличивает срок их хранения\nПри замораживании - сохранить вкус, форму, полезные свойства, аромат и внешний вид продукта – свежего\nили приготовленного, благодаря формированию микро, а не макрокристаллов, которые не повреждают клеточной структуры продукта, оставляя ее неизменной.\n\n\n"]
[]
[]
[]
[null,null,null,"\nШкафы шоковой заморозки POLAIR рассчитаны на работу при температуре окружающей среды до +40°С\n"]
[]
[]
[null,null,null,"Шкафы шоковой заморозки POLAIR:\nОхлаждают от t° продукта +90 до +3°С – за 90 минут\nЗамораживают от t° продукта +90 до  -18°С – за 240 минут\n"]
[]
[null,null,null,"Термощуп – в комплекте поставки шокеров\n\nВозможны завершение цикла охлаждения/заморозки продуктов:\n• по предустановленному времени\n• по температуре внутри продукта \nпо завершении цикла шокеры переходят в режим консервации (хранения) автоматически\n"]
[]
[null,null,null,"Шкафы шоковой заморозки POLAIR представлены сериями:\n\nPOLAIR - Light - шокеры с базовым набором функций,электронным блоком с традиционным дисплеем в качестве терморегулятора, термощупом без подогрева, принудительной оттайкой испарителя естественными теплопритоками.Темература в камере - до -35˚С.\n\nPOLAIR - Grande - высокоэфективные модели, обладающие широкими возможностями, дополнительными функциями и удобством в использовании. Многофункциональная контрольная панель, термощуп с подогревом - в комплекте стандартной поставки. Оттайка - автоматическая горячим газом. Дополнительные функции закалки мороженого и санитаризиции рыбы. Темература в камере - до -40˚С.\n"]
[null,null,null,"Шкафы шоковой заморозки POLAIR позволяют:\n\n• Оптимизировать и сократить по времени процесс создания заготовок\n• Существенно расширить меню\n• Снизить себестоимость блюд, приобретая продукты в высокий сезон и/или в оптовых количествах\n• Сократить отходы\n• Осуществить закупку продуктов по самым выгодным ценам\n• Гарантируют пищевую безопасность\n• Минимизируют потерю влаги и веса продуктов\n• Рационализируют все процессы \nПовышают маржинальность любого предприятия \n"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Базовые цены с учетом НДС",null,null,null,null,"Цена не учитывает стоимость логистических услуг"]
[null,"Шкафы шоковой заморозки POLAIR- Grande"]
[null,"Шокеры работают при температуре окужающей среды до +40° С. Температура в камере - до -40˚С"]
[null,"Оттайка автоматическая горячим газом. Термощуп с подогревом в комплекте поставки"]
[null,"Функции закалки мороженого и санитаризации рыбы"]
[null,"Фото","Модель","Кол-во уровней","Размер","Описание","Цена, Руб с НДС"]
[null,null,"CR5-G",5,"800x800x900","Направляющие под GN1/1 и EN40x60\nКоличество охлаждаемого продукта - 20 кг\nКоличество заморажиаемого продукта - 12 кг\nНа шокер можно установить пароконвектомат",155500]
[null,null,"CR10-G",10,"800x800x1650 ","Направляющие под GN1/1 и EN40x60\nКоличество охлаждаемого продукта - 35 кг\nКоличество заморажиаемого продукта - 25 кг\nЭлектропитание от сети 230W/50Hz",209900]
[null,null,"CR10-G (380 W)",10,"800x800x1650 ","Направляющие под GN1/1 и EN40x60\nКоличество охлаждаемого продукта - 35 кг\nКоличество заморажиаемого продукта - 25 кг\nЭлектропитание от сети 400W/50Hz",189900]
[null,"Шкафы шоковой заморозки POLAIR- Light"]
[null,"Шокеры работают при температуре окужающей среды до +40° С. Температура в камере - до -35˚С"]
[null,"Оттайка естественными теплопритоками. Термощуп в комплекте поставки"]
[null,"Фото","Модель","Кол-во уровней","Размер","Описание","Цена, Руб с НДС"]
[null,null,"CR5-L",5,"800x800x900","Направляющие под GN1/1 и EN40x60\nКоличество охлаждаемого продукта - 20 кг\nКоличество заморажиаемого продукта - 12 кг\nНа шокер можно установить пароконвектомат\nЭлектропитание от сети 230W/50Hz",115500]
[null,null,"CR10-L",10,"800x800x1650 ","Направляющие под GN1/1 и EN40x60\nКоличество охлаждаемого продукта - 35 кг\nКоличество заморажиаемого продукта - 25 кг\nЭлектропитание от сети 400W/50Hz",159900]
[null,"Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик оборудования без принципиальных изменений его эксплуатационных свойств"]

{"sheet":"Шк Standard-мет.двери","index":1,"n_rows":46,"n_cols":9,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,2,7,8],[8,2,8,8],[9,2,9,8],[15,2,15,8],[1,7,1,8],[2,6,2,8],[5,2,5,8],[4,2,4,8],[6,2,6,5],[45,2,46,8],[28,2,29,8],[16,2,16,8],[17,2,17,8],[30,2,30,8],[31,2,31,8],[41,2,41,8],[34,2,34,8],[35,2,35,8],[39,2,39,8],[40,2,40,8]]}
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"30.03.2020."]
[]
[]
[null,null,"ПРАЙС - ЛИСТ  Холодильные шкафы POLAIR - Standard с металлическими дверьми  "]
[null,null,"Обшивки корпуса и дверей - сталь с полимерным покрытием. Термоизоляция – пенополиуретан.  Корпус герметичный цельнозаливной. Профессиональная динамическая холодильная система. Уверенная работа при температуре окружающей среды до +40°С. Шкафы объемом 700 и 1400 л соответствуют стандарту \"Гастронорм\". Как и вся продукция POLAIR, шкафы проходят приемо-сдаточные испытания в системе 100% контроля качества. "]
[null,null,"Базовые цены с учетом НДС",null,null,null,null,null,"* Цена не учитывает стоимость логистических услуг"]
[null,null,"Холодильные шкафы с металлическими дверьми  "]
[null,null,"Рабочий диапазон температур 0…+6° С, работают при температуре окр. среды до +40° С"]
[null,null,"Xладагент R 134а. Толщина стенки корпуса 43 мм"]
[null,null,"Фото"," Модель","Линия","Объем","Размер ","Описание","Цена*, Руб"]
[null,null,null,"CM105-S","Standard",500,"697х695х1960","Верхнее расположение агрегата \n4 полки, замок, подсветка",41400]
[null,null,null,"CM107-S","Standard",700,"697х925х1960","Верхнее расположение агрегата\n4 полки, замок, подсветка\nGN2/1",47500]
[null,null,null,"CM110-S","Standard",1000,"1402х695х1960","Верхнее расположение агрегата\n8 полок, замки, подсветка",60650]
[null,null,null,"CM114-S","Standard",1400,"1402х925х1960","Верхнее расположение агрегата\n8 полок, замки, подсветка\nGN2/1",67700]
[null,null,"Холодильные шкафы с металлическими дверьми  "]
[null,null,"Рабочий диапазон температур -5…+5° С, работают при температуре окр. среды до +40° С"]
[null,null,"Xладагент R 134а. Толщина стенки корпуса 43 мм"]
[null,null,"Фото"," Модель","Линия","Объем","Размер ","Описание","Цена*, Руб"]
[null,null,null,"CV105-S","Standard",500,"697х695х1960","Верхнее расположение агрегата                       Электрическая оттайка\n4 полки, замок, подсветка",52200]
[null,null,null,"CV107-S","Standard",700,"697х925х1960","Верхнее расположение агрегата                           Электрическая оттайка\n4 полки, замок, подсветка\nGN2/1",58800]
[null,null,null,"CV110-S","Standard",1000,"1402х695х1960","Верхнее расположение агрегата                       Электрическая оттайка\n8 полок, замки, подсветка",71900]
[null,null,null,"CV114-S","Standard",1400,"1402х925х1960","Верхнее расположение агрегата                        Электрическая оттайка\n8 полок, замки, подсветка\nGN2/1",78800]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик оборудования без принципиальных изменений его эксплуатационных свойств"]
[]
[null,null,"Рабочий диапазон температур не выше -18° С, работают при температуре окр. среды до +40° С"]
[null,null,"Хладагент  R 404A. Толщина стенки корпуса 43 мм"]
[null,null,"Фото"," Модель","Линия","Объем","Размер","Описание","Цена*, Руб"]
[null,null,null,"CВ105-S","Standard ",500,"697х695х1960","Верхнее расположение агрегата. Толщина стенки 43 мм. Электрическая оттайка \n4 полки, замок, подсветка",56300]
[null,null,"Рабочий диапазон температур не выше -18° С, работают при температуре окр. среды до +40° С"]
[null,null,"Хладагент R 404A. Толщина стенки корпуса 61 мм"]
[null,null,"Фото","Модель","Линия","Объем","Размер","Описание","Цена*, Руб"]
[null,null,null,"CВ107-S","Standard",700,"735х960х1996","Верхнее расположение агрегата                           Электрическая оттайка\n4 полки, замок, подсветка\nGN2/1",65990]
[null,null,null,"CВ114-S","Standard",1400,"1474х960х1996","Верхнее расположение агрегата                  Электрическая оттайка\n8 полок, замки, подсветка\nGN2/1",95500]
[null,null,"Комбинированные шкафы с металлическими дверьми  "]
[null,null,"Рабочий диапазон температур 0…+6° С,/ -15…-20° С,  работает при температуре окр. среды до +40° С                            "]
[null,null,"Хладагенты R134а и R404A. Толщина стенки корпуса 43 мм"]
[null,null,"Фото","Модель","Линия","Объем","Размер","Описание","Цена*, Руб"]
[null,null,null,"CC214-S","Standard","700/700","1402х925х1960","Двухкамерный. Внутренний объем каждой камеры 700 л. Верхнее расположение агрегата\n8 полок, замки, подсветка\nGN2/1",98980]
[]
[null,null,"Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик оборудования без принципиальных изменений его эксплуатационных свойств"]

{"sheet":"Шк Grande-все","index":2,"n_rows":60,"n_cols":9,"rows_kept":60,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[54,2,54,8],[41,2,41,8],[42,2,42,8],[59,2,60,8],[48,2,48,8],[49,2,49,8],[53,2,53,8],[35,2,35,8],[8,2,8,8],[14,2,14,8],[15,2,15,8],[16,2,16,8],[22,2,22,8],[23,2,23,8],[27,2,28,8],[30,2,30,8],[31,2,31,8],[33,2,33,5],[34,2,34,8],[7,2,7,8],[1,7,1,8],[2,6,2,8],[4,2,4,8],[5,2,5,8],[6,2,6,5]]}
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"30.03.2020."]
[]
[]
[null,null,"ПРАЙС - ЛИСТ   Холодильные  шкафы  POLAIR Gm  с  алюминиевыми  профилями"]
[null,null,"Шкафы POLAIR Gm  (Grande modificato - модифицированные) изготавливаются из пищевой нержавеющей стали - снаружи и изнутри (за исключением задней внешней стенки). Термоизоляция – пенополиуретан. Корпус герметичный цельнозаливной. \nОснащены профессиональной динамической системой охлаждения. Имеют клавишный микропереключатель и светодиодную подсветку. \nЭлектронная панель управления кроме обычных функций позволяет:\n• Подключить шкаф к системам дистанционного мониторинга (в том числе, через порт MODBUS  с помощью  сетевой карты)\n• Записать данные в журнал контроллера (с использованием сетевой карты)\n• Передавать данные через Bluetooth (модуль для передачи данных – опция)\nАлюминиевые профили дверей и верхней панели:\n• Придают шкафам дополнительную прочность\n• Обеспечивают эргономичность (ручка интегрирована в профиль)\n• Дополняют гармоничный дизайн шкафов\nШкафы объемом 700 и 1400 л гастронормированы - GN 2/1.\nПедаль для открывания двери входит в комплект стандартной поставки.\nКолеса вместо регулируемых по высоте ножек предлагаются в качестве опции."]
[null,null,"Базовые цены с учетом НДС",null,null,null,null,null,"* Цена не учитывает стоимость логистических услуг"]
[null,null,"Рабочий диапазон температур 0…+6° С, работают при температуре окр. среды до +40° С"]
[null,null,"Хладагент R 134а. Толщина стенки корпуса 43 мм"]
[null,null,"Фото"," Модель","Линия","Объем","Размер","Описание","Цена*, Руб"]
[null,null,null,"CM105-Gm ","Gm",500,"697х695х1960","Внутренний объем 500 л, верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь, алиминиевые профили, \n4 полки, замок, LED подсветка,         \nпедаль",67108.474576271183]
[null,null,null,"CM107-Gm ","Gm",700,"697х925х1960","Внутренний объем 700 л, верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь, алиминиевые профили, \n4 полки, замок, LED подсветка,         \nпедаль",77700]
[null,null,null,"CM110-Gm ","Gm",1000,"1402х695х1960","Внутренний объем 1 000 л, верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь, алиминиевые профили, \n8 полок, замки, LED подсветка,         \n2 педали",94000]
[null,null,null,"CM114-Gm ","Gm",1400,"1402х925х1960","Внутренний объем 1 400 л, верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь, алиминиевые профили, \n8 полок, замки, LED подсветка,         \n2 педали",105000]
[null,null,"Холодильные шкафы с металлическими дверьми  "]
[null,null,"Рабочий диапазон температур -5…+5° С, работают при температуре окр. среды до +40° С"]
[null,null,"Xладагент R 134а. Толщина стенки корпуса 43 мм"]
[null,null,"Фото"," Модель","Линия","Объем","Размер ","Описание","Цена*, Руб"]
[null,null,null,"CV105-Gm ","Gm",500,"697х695х1960","Внутренний объем 500 л, верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь, алиминиевые профили, \n4 полки, замок, LED подсветка,         \nпедаль",71084.745762711871]
[null,null,null,"CV107-Gm ","Gm",700,"697х925х1960","Внутренний объем 700 л, верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь, алиминиевые профили, \n4 полки, замок, LED подсветка,         \nпедаль",84400]
[null,null,null,"CV110-Gm ","Gm",1000,"1402х695х1960","Внутренний объем 1 000 л, верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь, алиминиевые профили, \n8 полок, замки, LED подсветка,         \n2 педали",109000]
[null,null,null,"CV114-Gm ","Gm",1400,"1402х925х1960","Внутренний объем 1 400 л, верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь, алиминиевые профили, \n8 полок, замки, LED подсветка,         \n2 педали",115550]
[null,null,"Рабочий диапазон температур не выше -18° С, работают при температуре окр. среды до +40° С"]
[null,null,"Хладагент R 404A. Толщина стенки корпуса 61 мм"]
[null,null,"Фото"," Модель","Линия","Объем","Размер","Описание","Цена*, Руб"]
[null,null,null,"CB107-Gm ","Gm",700,"735х960х1996","Внутренний объем 700 л, верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь, алиминиевые профили, \n4 полки, замок, LED подсветка,         \nпедаль\nЭлектрическая оттайка",89900]
[null,null,null,"CB114-Gm ","Gm",1400,"1474х960х1996","Внутренний объем 1 400 л, верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь, алиминиевые профили, \n8 полок, замки, LED подсветка,         \n2 педали\nЭлектрическая оттайка",128280]
[]
[]
[]
[null,null,"ПРАЙС - ЛИСТ  Холодильные шкафы POLAIR Grande"]
[null,null,"Шкафы POLAIR Grande изготавливаются из пищевой нержавеющей стали - снаружи и изнутри (за исключением задней внешней стенки). Термоизоляция – пенополиуретан. Корпус герметичный цельнозаливной. Оборудование комплектуется компрессорами ведущих европейских производителей. Шкафы объемом 700 и 1400 л соответствуют стандарту \"Гастронорм\". Вся продукция на заводе проходит 100% контроль качества. "]
[]
[null,null,"Базовые цены с учетом НДС",null,null,null,null,null,"* Цена не учитывает стоимость логистических услуг"]
[null,null,"Рабочий диапазон температур 0…+6° С, работают при температуре окр. среды до +40° С"]
[null,null,"Хладагент R 134а. Толщина стенки корпуса 43 мм"]
[null,null,"Фото"," Модель","Линия","Объем","Размер","Описание","Цена*, Руб"]
[null,null,null,"CM105-G","Grande",500,"697х695х1960","Внутренний объем 500 л, верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь, \n4 полки, замок, подсветка                     ",67108.474576271183]
[null,null,null,"CM107-G","Grande",700,"697х925х1960","Внутренний объем 700 л, верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь\n4 полки, замок, подсветка         ",77700]
[null,null,null,"CM110-G","Grande",1000,"1402х695х1960","Внутренний объем 1000 л, верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь \n8 полок, замки, подсветка                        ",94000]
[null,null,null,"CM114-G","Grande",1400,"1402х925х1960","Внутренний объем 1400 л, верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь \n8 полок, замки, подсветка                        ",105000]
[null,null,"Рабочий диапазон температур -5…+5° С, работают при температуре окр. среды до +40° С"]
[null,null,"Хладагент R 134а. Толщина стенки корпуса 43 мм"]
[null,null,"Фото"," Модель","Линия","Объем","Размер","Описание","Цена*, Руб"]
[null,null,null,"CV105-G","Grande",500,"697х695х1960","Внутренний объем 500 л, верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь \nЭлектрическая оттайка\n4 полки, замок, подсветка       ",71084.745762711871]
[null,null,null,"CV107-G","Grande",700,"697х925х1960","Внутренний объем 700 л, верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь \nЭлектрическая оттайка\n4 полки, замок, подсветка       ",84400]
[null,null,null,"CV110-G","Grande",1000,"1402х695х1960","Внутренний объем 1000 л, верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь  \nЭлектрическая оттайка\n8 полок, замки, подсветка             ",109000]
[null,null,null,"CV114-G","Grande",1400,"1402х925х1960","Внутренний объем 1400 л, верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь     Электрическая оттайка\n8 полок, замки, подсветка        ",115550]
[null,null,"Рабочий диапазон температур не выше -18° С, работают при температуре окр. среды до +40° С"]
[null,null,"Хладагент R 404A. Толщина стенки корпуса 61 мм"]
[null,null,"Фото"," Модель","Линия","Объем","Размер","Описание","Цена*, Руб"]
[null,null,null,"CB107-G","Grande",700,"735х960х1996","Внутренний объем 700 л, верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь марки  \nЭлектрическая оттайка\n4 полки, замок, подсветка       ",89900]
[null,null,null,"CB114-G","Grande",1400,"1474х960х1996","Внутренний объем 1400 л, верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь марки  \nЭлектрическая оттайка\n8 полок, замки, подсветка        ",128280]
[null,null,"Рабочий диапазон температур +1…+10° С, работают при температуре окр. среды до +32° С"]
[null,null,"Хладагент R 134а. Толщина стенки корпуса 43 мм"]
[null,null,"Фото"," Модель","Линия","Объем","Размер","Описание","Цена*, Руб"]
[null,null,null,"DM105-G","Grande",500,"697х710х1960","Внутренний объем 500 л, нержавеющая сталь, \n4 полки, вертикальная подсветка, канапе с подсветкой.                               Стеклянная дверь. ",73730]
[null,null,null,"DM107-G","Grande",700,"697х945х1960","Внутренний объем 700 л, нержавеющая сталь \n4 полки, вертикальная подсветка, канапе с подсветкой.    \nСтеклянная дверь. ",93390]
[]
[null,null,"Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик оборудования без принципиальных изменений его эксплуатационных свойств"]

{"sheet":"Шк Sm-new","index":3,"n_rows":32,"n_cols":9,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,2,8,8],[22,2,22,8],[23,2,23,8],[31,2,32,8],[1,7,1,8],[2,6,2,8],[4,2,4,8],[5,2,5,8],[6,2,6,5],[7,2,7,8],[26,2,26,8],[27,2,27,8],[14,2,14,8],[15,2,15,8],[16,2,16,8]]}
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"30.03.2020."]
[]
[]
[null,null,"ПРАЙС - ЛИСТ  Холодильные шкафы POLAIR Sm с алюминиевыми профилями"]
[null,null,"Шкафы POLAIR Sm являются обновленной в духе современного промышленного дизайна, версией холодильных шкафов POLAIR - Standard. \nАлюминиевые профили дверей и верхней панели придают шкафам дополнительную прочност и обеспечивают эргономичность.\nШкафы оснащены профессиональной динамической системой охлаждения. Имеют клавишный микропереключатель и внутреннюю светодиодную подсветку. \nВ качестве терморегулятора применен электронный блок управления.\nКорпус герметичный цельнозаливной.Термоизоляция – пенополиуретан. \nОбшивки корпуса и дверей - сталь с полимерным покрытием.\nШкафы объемом 700 и 1400 л гастронормированы - GN 2/1.\nПедаль для открывания двери входит в комплект поставки, колеса вместо регулируемых по высоте ножек предлагаются в качестве опций."]
[null,null,"Базовые цены с учетом НДС",null,null,null,null,null,"* Цена не учитывает стоимость логистических услуг"]
[null,null,"Рабочий диапазон температур 0…+6° С, работают при температуре окр. среды до +40° С"]
[null,null,"Хладагент R 134а. Толщина стенки корпуса 43 мм"]
[null,null,"Фото"," Модель","Линия","Объем","Размер","Описание","Цена*, Руб"]
[null,null,null,"CM105-Sm ","Standard m",500,"697х695х1960","Внутренний объем 500 л, верхнее расположение агрегата, алюминиевые профили, \n4 полки, замок, подсветка, \nпедаль",47000]
[null,null,null,"CM107-Sm ","Standard m",700,"697х925х1960","Внутренний объем 700 л, верхнее расположение агрегата, алюминиевые профили, \n4 полки, замок,  подсветка, \n2 педали",52990]
[null,null,null,"CM110-Sm ","Standard m",1000,"1402х695х1960","Внутренний объем 1 000 л, верхнее расположение агрегата, алюминиевые профили, \n8 полок, замки,  подсветка, \nпедаль",68800]
[null,null,null,"CM114-Sm ","Standard m",1400,"1402х925х1960","Внутренний объем 1 400 л, верхнее расположение агрегата, алюминиевые профили, \n8 полок, замки,  подсветка, \n2 педали",75500]
[null,null,"Холодильные шкафы с металлическими дверьми  "]
[null,null,"Рабочий диапазон температур -5…+5° С, работают при температуре окр. среды до +40° С"]
[null,null,"Xладагент R 134а. Толщина стенки корпуса 43 мм"]
[null,null,"Фото"," Модель","Линия","Объем","Размер ","Описание","Цена*, Руб"]
[null,null,null,"CV105-Sm ","Standard m",500,"697х695х1960","Внутренний объем 500 л, верхнее расположение агрегата, алюминиевые профили, \n4 полки, замок,  подсветка, \nпедаль",58580]
[null,null,null,"CV107-Sm ","Standard m",700,"697х925х1960","Внутренний объем 700 л, верхнее расположение агрегата, алюминиевые профили, \n4 полки, замок,  подсветка, \n2 педали",65600]
[null,null,null,"CV110-Sm ","Standard m",1000,"1402х695х1960","Внутренний объем 1 000 л, верхнее расположение агрегата, алюминиевые профили, \n8 полок, замки,  подсветка,\nпедаль",80800]
[null,null,null,"CV114-Sm ","Standard m",1400,"1402х925х1960","Внутренний объем 1 400 л, верхнее расположение агрегата, алюминиевые профили, \n8 полок, замки,  подсветка, \n2 педали",89800]
[null,null,"Температурный режим:  -18° С,  температура окр. среды до +40° С"]
[null,null,"Хладагент R 404A. Толщина стенки корпуса 43 мм"]
[null,null,"Фото"," Модель","Линия","Объем","Размер","Описание","Цена*, Руб"]
[null,null,null,"CB105-Sm ","Standard m",500,"697х695х1960","Внутренний объем 500 л, верхнее расположение агрегата, алюминиевые профили, \n4 полки, замок,  подсветка, педаль\nЭлектрическая оттайка",65650]
[null,null,"Рабочий диапазон температур не выше -18° С, работают при температуре окр. среды до +40° С"]
[null,null,"Хладагент R 404A. Толщина стенки корпуса 61 мм"]
[null,null,"Фото"," Модель","Линия","Объем","Размер","Описание","Цена*, Руб"]
[null,null,null,"CB107-Sm ","Standard m",700,"735х960х1996","Внутренний объем 700 л, верхнее расположение агрегата, алюминиевые профили, \n4 полки, замок,  подсветка, педаль\nЭлектрическая оттайка",75750]
[null,null,null,"CB114-Sm ","Standard m",1400,"1474х960х1996","Внутренний объем 1 400 л, верхнее расположение агрегата, алюминиевые профили, \n8 полок, замки,  подсветка, \n2 педали\nЭлектрическая оттайка",106990]
[null,null,"Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик оборудования без принципиальных изменений его эксплуатационных свойств"]

{"sheet":"Спец шк","index":4,"n_rows":44,"n_cols":7,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[40,1,40,2],[22,3,25,6],[27,1,27,3],[30,1,30,6],[40,3,40,4],[41,1,41,2],[41,3,41,4],[43,1,44,6],[1,5,1,6],[2,4,2,6],[4,1,4,6],[5,1,11,6],[17,3,20,6],[12,3,15,6],[28,1,28,6],[29,1,29,6],[37,1,37,6],[38,1,38,2],[38,3,38,4],[39,1,39,2],[39,3,39,4]]}
[]
[null,null,null,null,null,"30.03.2020."]
[]
[]
[null,"ПРАЙС - ЛИСТ  Cпециализированные  шкафы POLAIR"]
[null,"Специализированные шкафы POLAIR рассчитаны на применение в фермерских хозяйствах, ресторанах, стейк-хаусах, продуктовых бутиках, супермаркетах, специализированных магазинах и т.п.\nДиапазон рабочих температур от -2 до +30°С.\nВлажность регулируется в диапазоне от 60 до 95%. Встроенный увлажнитель предусматривает стандартное подключение к водопроводу (с водоочисткой) и к канализации.\nШкафы предназначены для работы при температуре окружающего воздуха до +40°С.\nРусифицированная электронная панель управления с графическим дисплеем диагональю 5 дюймов позволяет управлять работой шкафов, задавать нужные параметы для каждой из стадий готовности того или иного продукта, сохранять программы для дальнейшего использования. А также, обеспечивает функцию дистанционного мониторинга за работой шкафа (в том числе, HACCP)."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,"Шкаф CS107-Salami дает возможность приготовить различные виды этой и других сыровяленых колбас, а также других мясных деликатесов, не уступающих по качеству аналогам легендарных мировых брендов. Шкафы оснащены специальными перекладинами с подвесами для колбас. Встроенный увлажнитель и UV-лампа для обеззараживания воздуха входят в комплект поставки"]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,"Холодильный шкаф CS107- Cheese позволяет создать оптимальные условия для дозревания сыров – твердых и полутвердых и получить продукцию, полностью соответствующую по вкусовым и органолептическим характеристикам лучшим сортам этого продукта. Полки из нержавеющей стали или из стальной окрашенной проволоки предлагаются на выбор покупателя.Шкаф комплектуется ультразвуковым увлажнителем."]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,"Модель CS107-Meat предназначена для вызревания мяса, в том числе, для получения столь популярных сейчас, стейков Dry Aged. Правильно организовать внутреннее пространство шкафов позволяют штанга для подвеса крупных кусков мяса (нагрузка до 80 кг) и полки для размещения более мелких отрубов.  \nUV-лампа для обеззараживания воздуха входит в комплект поставки."]
[]
[]
[]
[]
[null,"Базовые цены с учетом НДС",null,null,null,null,"Цена не учитывает стоимость логистических услуг"]
[null,"Специализированные шкафы                                                                                                                                                                                                      "]
[null,"Рабочий диапазон температур -2…+30° С, влажность регулируется в интервале от 60 до 95%"]
[null,"Шкафы работают при температуре окужающей среды до +40° С "]
[null,"Фото","Модель","Объем","Размер","Описание","Цена, Руб с НДС"]
[null,null,"CS107 Salami",700,"697х1005х1960","Ультразвуковой увлажнитель \nUV лампа\n3 уровня тройных перекладин с подвесами для колбас\nвнутренняя подсветка\nзамок, педаль",223990]
[null,null,"CS107 Cheese \nИсполнение 1",700,"697х1005х1960","Ультразвуковой увлажнитель \n4 сетчатые полки из окрашенной проволоки\nвнутренняя подсветка\nзамок, педаль",221000]
[null,null,"CS107 Cheese\nИсполнение 2",700,"697х1005х1960","Ультразвуковой увлажнитель \n4 полки из нержавеющей стали\nвнутренняя подсветка\nзамок, педаль",224000]
[null,null,"CS107 Meat Исполнение 1",700,"697х1005х1960","Ультразвуковой увлажнитель\nUV лампа\nштанга для подвеса\n2 перфорированные полки из нержавеющей стали\nвнутренняя подсветка\nзамок, педаль",223500]
[null,null,"CS107 Meat\nИсполнение 2",700,"697х1005х1960","Ультразвуковой увлажнитель\nUV лампа\n4 перфорированные полки из нержавеющей стали\nвнутренняя подсветка\nзамок, педаль",224990]
[null,"Дополнительняе опции                                                                                                                                                                                                    "]
[null,"Название опции",null,"Подходит для модели шкафа",null,"Описание","Цена, Руб с НДС"]
[null,"Полка перфорированная из нержавеющей стали 530х650 мм",null,"CS107-Salami, Meat, Cheese",null,"Полка с перфорацией изготовлена из нержавеющей стали\nНаправляющие в комплекте",2400]
[null,"Штанга для подвеса крупных кусков маса",null,"CS107- Meat",null,"Максимальная на гурзка на штангу - 80 кг",2100]
[null,"Тройная перекладина с подвесами для колбас",null,"CS107-Salami",null,"Система из трех перекладин, закрепленных на направляющих с подвесами для колбас",2300]
[]
[null,"Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик оборудования без принципиальных изменений его эксплуатационных свойств"]

{"sheet":"Bakery","index":5,"n_rows":52,"n_cols":8,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,6,1,7],[2,5,2,7],[6,1,6,7],[9,1,13,7],[16,4,17,7],[51,1,52,7],[23,4,25,7],[27,4,29,7],[33,1,33,4],[19,4,21,7]]}
[]
[null,null,null,null,null,null,"30.03.2020."]
[]
[]
[]
[]
[null,"ПРАЙС - ЛИСТ  специализированные  шкафы POLAIR - Bakery"]
[]
[]
[null,"Специализированные шкафы для индустрии хлебопечения и кондитерских производств.\nОбеспечивают замедление ферментации, хранение заготовок, их регенерацию и расстойку \nв нужных для каждого из процессов условиях, дают возможность подготовить \nизделия из теста к выпечке к строго определенному времени.\nПовышают качество выпечки, защищают рецептуру, минимизируют ошибки персонала,\nпозволяет отказаться от работы в ночную смену.\nУВЕЛИЧИВАЮТ  ПРИБЫЛЬНОСТЬ  ЛЮБОЙ  ПЕКАРНИ!\nДиапазон рабочих температур холодильных шкафов CS107Bakery Br от -10 до +40°С.\nШкафы предназначены для работы при температуре окружающего воздуха до +40°С.\nКорпус – герметичный цельнозаливной. Обшивки – из нержавеющнй стали.\nХолодильная система разработана с учетом специфики данного вида оборудования.\n"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,"Встроенный увлажнитель создает необходимый уровень влажности в интервале от 60 до 90%. Вентилятор воздухоохладителя с регулируемой скоростью вращения предохраняет заготовки от заветривания"]
[]
[]
[null,null,null,null,"Контрольная панель позволяет управлять температурой внутри шкафа, уровнем влажности, скоростью вращения вентилятора воздухоохладителя, протяженностью процессов, создавая собственные программы, сохраняя их и меняя при необходимости"]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,"Доступны два варианта исполнения шкафов:\nТип 1 - с контроллером, оснащенным пятидюймовым цветным графическим дисплеем\nТип 2 - с контроллером, оснащенным большим семидюймовым дисплеем с многоцветной графикой"]
[]
[]
[]
[null,"тип 1",null,null,"Двадцать пар съемных направляющих для противней 40х60 см входят в комплект стандартной поставки, как и педаль открывания двери если заняты руки"]
[]
[]
[null,null,null,"             тип 2"]
[]
[]
[null,"Базовые цены с учетом НДС",null,null,null,null,null,"Цена не учитывает стоимость логистических услуг"]
[null,"Фото","Модель","Линия","Объем","Размер","Описание","Цена*, Руб"]
[null,null,"CS107-Bakery Br\nтип 1","Bakery",700,"697х1005х1960","Шкаф отложенной расстоки, обеспечивает замедление ферментации, хранение, брожение и расстойку теста Встроенный увлажнитель\nКонтрольная панель с 5'' дисплеем",225500]
[null,null,"CS107-Bakery Br\nтип 2","Bakery",700,"697х1005х1960","Шкаф отложенной расстоки, обеспечивает замедление ферментации, хранение, брожение и расстойку теста Встроенный увлажнитель\nКонтрольная панель с 7'' дисплеем",248800]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик оборудования без принципиальных изменений его эксплуатационных свойств"]

{"sheet":"Шк Standard-стекл.двери","index":6,"n_rows":34,"n_cols":8,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[27,1,27,7],[33,1,34,7],[1,6,1,7],[15,1,15,7],[4,1,4,7],[12,1,12,4],[6,1,10,7],[13,1,14,7],[28,1,28,7],[2,5,2,7]]}
[]
[null,null,null,null,null,null,"30.03.2020."]
[]
[]
[null,"ПРАЙС - ЛИСТ  Холодильные шкафы POLAIR - Standard со стеклянными дверьми  "]
[]
[null,"Шкафы POLAIR Standard со стеклянной дверью имеют корпус с обшивками из  стали с полимерным покрытием - снаружи и изнутри. \nОснащены профессиональной динамической системой охлаждения.\nТермоизоляция – пенополиуретан. Корпус герметичный цельнозаливной. \nШкафы оснащены информационной панелью - канапе с подсветкой и имеют вертикальную внутреннюю подсветку товара. \nДвери в алюминиевых рамах с легкозаменяемым уплотнителем с магнитной вставкой имеют возможность перенавески."]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Базовые цены с учетом НДС",null,null,null,null,null,"* Цена не учитывает стоимость логистических услуг"]
[null,"Холодильные шкафы со стеклянными дверьми.                                                                                                                                                                                                               Рабочий диапазон температур +1…+10° С, работают при температуре окр. среды до +32° С"]
[]
[null,"Xладагент R 134а. Толщина стенки корпуса 43 мм"]
[null,"Фото","Модель","Линия","Объем","Размер","Описание","Цена*, Руб"]
[null,null,"DM105-S","Standard",500,"697х710х1960","Внутренний объем 500л, \n4 полки, вертикальная внутренняя LED подсветка, канапе с  LED подсветкой",42420]
[null,null,"DM105-S 2.0","Standard",500,"697х710х1960","Внутренний объем 500л, \n5 полок, вертикальная внутренняя LED подсветка, канапе с LED подсветкой. \nУвеличенная вместимость. \nУвеличенный Facing.",47400]
[null,null,"DM107-S","Standard",700,"697х945х1960","Внутренний объем 700л, \n4 полки, вертикальная внутренняя LED подсветка, канапе с  LED подсветкой ",51100]
[null,null,"DM107-S 2.0","Standard",700,"697х945х1960","Внутренний объем 700л, \n5 полок, вертикальная внутренняя LED подсветка, канапе с LED подсветкой.  \nУвеличенная вместимость. \nУвеличенный Facing.",54900]
[null,null,"DM110Sd-S","Standard",1000,"1402х710х1960","Внутренний объем 1 000л, \n8 полок, вертикальная внутренняя LED подсветка, канапе с LED подсветкой,  двери купе ",67990]
[null,null,"DM110Sd-S 2.0","Standard",1000,"1402х710х1960","Внутренний объем 1 000л, \n10 полок, вертикальная внутренняя LED подсветка, канапе с LED подсветкой,  двери купе \nУвеличенная вместимость. \nУвеличенный Facing.",75750]
[null,null,"DM114Sd-S","Standard",1400,"1402х945х1960","Внутренний объем 1 400л, \n8 полок, вертикальная внутренняя подсветка, канапе с подсветкой, двери купе ",74740]
[null,null,"DM114Sd-S 2.0","Standard",1400,"1402х945х1960","Внутренний объем 1 400л, \n10 полок, вертикальная внутренняя LED подсветка, канапе с LED подсветкой,  двери купе \nУвеличенная вместимость. \nУвеличенный Facing.",82100]
[null,null,"DM110-S","Standard",1000,"1402х710х1960","Внутренний объем 1000л, \n8 полок, вертикальная внутренняя подсветка, канапе с LED подсветкой,  двери распашные",67760]
[null,null,"DM114-S","Standard",1400,"1402х945х1960","Внутренний объем 1400л, \n8 полок, вертикальная внутренняя LED подсветка, канапе с  LED подсветкой, двери распашные",74740]
[null,"Рабочий диапазон температур -8…0° С, работают при температуре окр. среды до +32° С"]
[null,"Xладагент R 404а. Толщина стенки корпуса 43 мм"]
[null,"Фото","Модель","Линия","Объем","Размер","Описание","Цена*, Руб"]
[null,null,"DP102-S","Standard",150,"600х625х890","Внутренний объем 150л, специальный шкаф для икры и пресервов, \n2 полки, внутренняя LED подсветка, \nмеханический замок",37500]
[null,null,"DP105-S","Standard",500,"697х710х1960","Внутренний объем 500л, специальный шкаф для икры и пресервов, \n4 полки, вертикальная внутренняя LED подсветка, канапе с LED  подсветкой,                 механический замок",55500]
[null,null,"DP107-S","Standard",700,"697х945х1960","Внутренний объем 700л, специальный шкаф для икры и пресервов, \n4 полки, вертикальная внутренняя LED подсветка, канапе с  LED подсветкой,                 механический замок",59500]
[null,"Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик оборудования без принципиальных изменений его эксплуатационных свойств"]

{"sheet":"Шк Bravo","index":7,"n_rows":42,"n_cols":8,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[32,1,32,7],[41,1,42,7],[1,6,1,7],[5,1,5,7],[7,1,12,7],[29,1,29,4],[30,1,31,7],[17,4,17,7],[14,4,15,7],[21,4,22,7],[19,4,19,7],[24,4,26,7],[2,5,2,7]]}
[]
[null,null,null,null,null,null,"30.03.2020."]
[]
[]
[]
[null,"ПРАЙС - ЛИСТ  Холодильные шкафы  со стеклянными дверьми POLAIR - Bravo "]
[]
[null,"Компактные размеры\nУвеличенная обзорность \nДинамическая система охлаждения\nЭкономичность энергопотребления \nЦельнозаливной пенополиуретаном корпус\nРегулируемые опоры спереди и ролики для удобства перемещения сзади"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,"Нижнее расположение агрегата обеспечивают оптимальное с точки зрения мерчандайзинга экспозицию продукции "]
[]
[]
[null,null,null,null," Эффективная светодиодная подсветка улучшает восприятие товара"]
[]
[null,null,null,null,"Подсветка канапе входит в комплект поставки"]
[]
[null,null,null,null,"Полки из стальной оцинкованной проволоки с полимерным покрытием выдерживают нагрузку до 50 кг - для шкафов DM104-Bravo и DM104c-Bravo"]
[]
[]
[null,null,null,null,"Алюминиевые рамы дверей обладают высокой механической прочностью, надежностью и отменным внешним видом"]
[]
[]
[]
[]
[null,"Базовые цены с учетом НДС",null,null,null,null,null,"Цена не учитывает стоимость логистических услуг"]
[null,"Холодильные шкафы со стеклянными дверьми.                                                                                                                                                                                                               Рабочий диапазон температур +1…+10° С, работают при температуре окр. среды до +32° С"]
[]
[null,"Xладагент R 134а. Толщина стенки монолитного цельнозаливного корпуса 43 мм"]
[null,"Фото","Модель","Линия","Объем","Размер","Описание","Цена*, Руб"]
[null,null,"DM104-Bravo","Bravo",390,"606*630*1730","Внутренний объем 390л, \n4 полки, \nвнутренняя LED подсветка \n",39900]
[null,null,"DM104c-Bravo","Bravo",390,"606*630*1935","Внутренний объем 390л, \n4 полки, \nвертикальная LED подсветка, \nканапе с LED подсветкой",40400]
[null,null,"DM102-Bravo","Bravo",150,"606*625*890","Внутренний объем 150л, \n2 полки, \nвнутренняя LED подсветка \n",34540]
[null,null,"DM102-Bravo с замком","Bravo",150,"606*625*890","Внутренний объем 150л, \n2 полки, \nвнутренняя LED подсветка, замок\n",36040]
[null,null,"DM102-Bravo черный","Bravo",150,"606*625*890","Внутренний объем 150л, \n2 полки, \nвнутренняя LED подсветка. \nКорпус черного цвета - снаружи и изнутри",36440]
[null,null,"DM102-Bravo черный с замком","Bravo",150,"606*625*890","Внутренний объем 150л, \n2 полки, \nвнутренняя LED подсветка, замок. \nКорпус черного цвета - снаружи и изнутри",37940]
[]
[null,"Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик оборудования без принципиальных изменений его эксплуатационных свойств"]

{"sheet":"Шк DB-S","index":8,"n_rows":47,"n_cols":8,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[46,1,47,7],[24,4,26,7],[20,4,22,7],[28,4,30,7],[34,1,34,4],[35,1,36,7],[37,1,37,7],[1,6,1,7],[2,5,2,7],[6,1,6,7],[9,1,14,7],[17,4,18,7]]}
[]
[null,null,null,null,null,null,"30.03.2020."]
[]
[]
[]
[]
[null,"ПРАЙС - ЛИСТ  Низкотемпературные шкафы POLAIR со стеклянными дверьми  "]
[]
[]
[null,"Высокое качество экспозиции замороженных продуктов\nНадежность хранения при необходимой для них температуре\nЭкономичность энергопотребления \nУдобство использования и обслуживания\nПривлекательный дизайн\nНаличие на сладе ПОЛАИР"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,"Температурный диапазон от -21 до -18° обеспечивает качественное хранение любых замороженных продуктов и мороженого"]
[]
[]
[null,null,null,null,"Условия окружающей среды (температура +25°, относительная влажность воздуха - 60% - 3-й климатический класс) типичны для любых торговых помещений, а также, залов ресторанов и кафе"]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,"Двухкамерный стеклопакет двери с k-стеклом и аргоном в одной из камер гарантирует отменную термоизоляцию содержимого, экономичность энергопотребления шкафа и прозрачность стекла во всех режимах работы"]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,"Алюминиевые с подогревом рамы дверей обладают высокой механической прочностью, надежностью и отменным внешним видом"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Базовые цены с учетом НДС",null,null,null,null,null,"Цена не учитывает стоимость логистических услуг"]
[null,"Холодильные шкафы со стеклянными дверьми.                                                                                                                                                                                                               Рабочий диапазон температур -21…-18° С, работают при температуре окр. среды до +25° С и отн влажности до 60%"]
[]
[null,"Xладагент R 404А"]
[null,"Фото","Модель","Линия","Объем","Размер","Описание","Цена*, Руб"]
[null,null,"DB105-S","Stsndard",500,"687х710х1960","Толщина стенки корпуса 43 мм \nЭлектрическая оттайка \nОбогрев дверного проема\nВертикальная LED подсветка выкладки и канапе\nЗамок, 4 полки",71100]
[null,null,"DB107-S","Stsndard",700,"735х960х1996 ","Толщина стенки корпуса 61 мм \nЭлектрическая оттайка \nОбогрев дверного проема\nВертикальная LED подсветка выкладки и канапе\nЗамок, 4 полки",75990]
[null,null,"DB102-S","Stsndard",130,"606х675х870","Толщина стенки корпуса 43 мм \nЭлектрическая оттайка \nОбогрев дверного проема\nLED подсветка \nЗамок, 2 навесные и \nбазовая полки",51000]
[]
[]
[]
[]
[null,"Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик оборудования без принципиальных изменений его эксплуатационных свойств"]

{"sheet":"Фарма","index":9,"n_rows":60,"n_cols":8,"rows_kept":60,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[59,2,60,7],[32,2,32,7],[33,2,33,7],[34,2,34,7],[14,2,14,7],[15,2,15,7],[23,2,23,7],[24,2,24,7],[25,2,25,7],[1,6,1,7],[5,2,5,7],[7,2,7,7],[11,2,11,7],[13,2,13,7],[2,5,2,7]]}
[]
[null,null,null,null,null,null,"30.03.2020."]
[]
[]
[]
[null,null,"         ПРАЙС - ЛИСТ  Холодильные шкафы POLAIR фармацевтические"]
[]
[null,null,"Холодильные шкафы фармацевтические POLAIR предназначены для хранения лекарственных препаратов в лечебных и научно-исследовательских учреждениях, фармацевтических предприятиях, аптеках и имеют для этого всю необходимую разрешительную документацию. Универсальный температурный диапазон от +1 до +15°С позволяет использовать одну и ту же модель  как в качестве холодного (+2…+8°С), так и прохладного (+8…+15°С) шкафов.  Цельнозаливные пенополиуретаном корпуса с обшивками из стали с полимерным покрытием, динамическая система охлаждения,  наличие сигнализации об отклонении температуры от заданной, микропереключателя для прекращения вращения вентилятора при открывании двери, замков, светодиодной подсветки, входящих в комплект стандартной поставки, обеспечивают оптимальные условия для хранения и продажи фармацевтических препаратов."]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"* Цена не учитывает стоимость логистических услуг"]
[]
[null,null,"Рекомендованные Розничные Цены - Руб без НДС - на основании пп. 1 п. 2 ст. 149 НК РФ медицинские изделия (изделия медицинского назначения), освобождаются от налогообложения Налогом на добавленную стоимость"]
[]
[null,null,"Холодильные  шкафы  со  стеклянными  дверьми  "]
[null,null,"Рабочий диапазон температур +1…+15° С, работают при температуре окр. среды до +32° С"]
[null,null,"Xладагент R 134а. Толщина стенки корпуса 43 мм"]
[null,null,"Фото"," Модель","Объем","Размер ","Описание","Цена*, Руб без НДС"]
[null,null,null,"ШХФ-0,2ДС",200,"600x630x890","3 полки, микропереключатель, сигнализация об отклонении температуры, внутренняя LED подсветка, теплопакет, замок","33395\n30056"]
[null,null,null,"ШХФ-0,4ДС",400,"600x630x1780","4 полки, микропереключатель, сигнализация об отклонении температуры, внутренняя LED подсветка, теплопакет, замок","39990\n35991"]
[null,null,null,"ШХФ-0,5ДС",500,"697х710х1960","4 полки, микропереключатель, сигнализация об отклонении температуры, вертикальная внутренняя LED подсветка, канапе с LED подсветкой, теплопакет, замок","39680\n35712"]
[null,null,null,"ШХФ-0,7ДС",700,"697х945х1960","4 полки, микропереключатель, сигнализация об отклонении температуры, вертикальная внутренняя LED подсветка, канапе с LED подсветкой, теплопакет, замок","47828\n43045"]
[null,null,null,"ШХФ-1,0ДС",1000,"1402х710х1960","8 полок, микропереключатель, сигнализация об отклонении температуры, вертикальная внутренняя LED подсветка, канапе с LED подсветкой, теплопакет, замки","63630\n57267"]
[null,null,null,"ШХФ-1,4ДС",1400,"1402х945х1960","8 полок, микропереключатель, сигнализация об отклонении температуры, вертикальная внутренняя LED подсветка, канапе с LED подсветкой, теплопакет, замки","69878\n62890"]
[null,null,"Холодильные шкафы с металлическими дверьми  "]
[null,null,"Рабочий диапазон температур +1…+15° С, работают при температуре окр. среды до +40° С"]
[null,null,"Xладагент R 134а. Толщина стенки корпуса 43 мм"]
[null,null,"Фото"," Модель","Объем","Размер ","Описание","Цена*, Руб без НДС"]
[null,null,null,"ШХФ-0,2",200,"600x630x890","3 полки, микропереключатель, сигнализация об отклонении температуры, внутренняя LED подсветка, замок","32525\n29273"]
[null,null,null,"ШХФ-04",400,"600x630x1780","4 полки, микропереключатель, сигнализация об отклонении температуры, внутренняя LED подсветка, замок","39390\n35451"]
[null,null,null,"ШХФ-0,5",500,"697х695х1960","4 полки, микропереключатель, сигнализация об отклонении температуры, внутренняя LED подсветка, замок","39500\n35550"]
[null,null,null,"ШХФ-0,7",700,"697х925х1960","4 полки, микропереключатель, сигнализация об отклонении температуры, внутренняя LED подсветка, замок","42990\n38691"]
[null,null,null,"ШХФ-1,0",1000,"1402х695х1960","8 полок, микропереключатель, сигнализация об отклонении температуры, внутренняя LED подсветка, замок","55250\n49725"]
[null,null,"Холодильные шкафы с металлическими дверьми  "]
[null,null,"Рабочий диапазон температур +1…+15° С, работают при температуре окр. среды до +40° С"]
[null,null,"Xладагент R 134а. Толщина стенки корпуса 43 мм"]
[null,null,"Фото"," Модель","Объем","Размер ","Описание","Цена*, Руб без НДС"]
[null,null,null,"ШХФ-1,4",1400,"1402х925х1960","8 полок, микропереключатель, сигнализация об отклонении температуры, внутренняя LED подсветка, замок","60990\n54891"]
[null,null,null,"ШХКФ-1,4","700/700","1402х925х1960","Двухкамерный. \n8 полок, микропереключатель, сигнализация об отклонении температуры, внутренняя LED подсветка, замок","89900\n80910"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик оборудования без принципиальных изменений его эксплуатационных свойств"]

{"sheet":"Без канапе","index":10,"n_rows":31,"n_cols":10,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[16,1,16,7],[30,1,31,7],[1,6,1,7],[2,5,2,7],[4,1,4,7],[6,1,10,7],[13,1,13,4],[14,1,15,7]]}
[]
[null,null,null,null,null,null,"30.03.2020."]
[]
[]
[null,"ПРАЙС - ЛИСТ  Холодильные шкафы POLAIR - Standard со стеклянными дверьми  без  канапе"]
[]
[null,"Шкафы POLAIR Standard со стеклянной дверью имеют корпус с обшивками из  стали с полимерным покрытием - снаружи и изнутри. \nОснащены профессиональной динамической системой охлаждения.\nТермоизоляция – пенополиуретан. Корпус герметичный цельнозаливной. \nШкафы имеют вертикальную внутреннюю подсветку. \nДвери в алюминиевых рамах с легкозаменяемым уплотнителем с магнитной вставкой имеют возможность перенавески."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Базовые цены с учетом НДС",null,null,null,null,null,"* Цена не учитывает стоимость логистических услуг"]
[null,"Холодильные шкафы со стеклянными дверьми.                                                                                                                                                                                                               Рабочий диапазон температур +1…+10° С, работают при температуре окр. среды до +32° С"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Акция"]
[null,"Xладагент R 134а. Толщина стенки корпуса 43 мм"]
[null,"Фото","Модель","Линия","Объем","Размер","Описание","Цена*, Руб",null,"Цена*, Руб"]
[null,null,"DM105-S\n без канапе","Standard",500,"697х710х1960","Внутренний объем 500л, \n4 полки, вертикальная внутренняя LED подсветка",43000,null,37790]
[null,null,"DM107-S \nбез канапе","Standard",700,"697х945х1960","Внутренний объем 700л, \n4 полки, вертикальная внутренняя LED подсветка, GN 2/1",47777,null,45550]
[null,null,"DM110-S \nбез канапе","Standard",1000,"1402х710х1960","Внутренний объем 1000л, \n8 полок, вертикальная внутренняя подсветка, двери распашные",64640,null,60600]
[null,null,"DM114-S \nбез канапе","Standard",1400,"1402х945х1960","Внутренний объем 1400л, \n8 полок, вертикальная внутренняя LED подсветка, двери распашные, GN 2/1",70000,null,66550]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик оборудования без принципиальных изменений его эксплуатационных свойств"]

{"sheet":"DW","index":11,"n_rows":47,"n_cols":8,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[46,1,47,7],[7,1,7,7],[12,4,14,7],[21,4,22,7],[24,4,26,7],[31,1,31,4],[32,1,33,7],[16,4,19,7],[28,4,29,7],[1,6,1,7],[2,5,2,7],[5,1,5,7],[9,4,10,7],[34,1,34,7]]}
[]
[null,null,null,null,null,null,"30.03.2020."]
[]
[]
[]
[null,"ПРАЙС - ЛИСТ  Холодильные шкафы  для продажи и хранения  вина"]
[]
[null,"Специализированные холодильные шкафы для экспозиции и хранения вина незаменимы в энотеках, ресторанах, барах, изысканных интерьерах продуктовых бутиков и т.п. \nШкафы выполнены в мягких коричневых тонах, разработаны специально для создания необходимых для хранения вина условий\n"]
[]
[null,null,null,null,"Угольный фильтр обеспечивает необходимую влажность воздуха (от 50 до 80 %) внутри шкафа и удаляет неприятные запахи. Постоянное обновление воздуха внутри шкафа создает благоприятную атмосферу"]
[]
[]
[null,null,null,null,"Деревянные полки, изготовленные из натурального дуба, позволяют комфортно, в нескольких вариантах экспозиции разместить бутылки с вином и подчеркивают премиальность экспонируемого товара"]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,"Светодиодные лампы внутренней подсветки долговечны, устойчивы к вибрациям и смене температуры. Они потребляют на 80% меньше электроэнергии по сравнению с обычными лампами, не излучает ультрафиолетовые и инфракрасные лучи, кроме того, в них не содержится ртуть "]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,"Специальное покрытие стекла двери защищает содержимое шкафа от воздействия инфракрасных и ультрафиолетовых лучей"]
[]
[]
[null,null,null,null,"Холодильный шкаф DW104-Bravo имеет 6 температурных зон, позволяющих в одном охлаждаемом объеме экспонировать вина, нуждающиеся в разных температурах хранения: красные, белые и игристые. На 5 навесных и одной базовой полке - для наклонной экспозиции."]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,"Шкаф DW102-Bravo комплектуется  полками из натурального дуба: двумя навесными и двухуровневой базовой структурой"]
[]
[]
[null,"Базовые цены с учетом НДС",null,null,null,null,null,"Цена не учитывает стоимость логистических услуг"]
[null,"Холодильные шкафы со стеклянными дверьми.                                                                                                                                                                                                               Рабочий диапазон температур +4…+18° С, работают при температуре окр. среды до +32° С"]
[]
[null,"Xладагент R 134а. Толщина стенки монолитного цельнозаливного корпуса 43 мм"]
[null,"Фото","Модель","Линия","Объем","Размер","Описание","Цена*, Руб"]
[null,null,"DW104-Bravo","Bravo",390,"606*630*1730","6 деревянных  полок: \n5 навесных и 1 базовая, \nвнутренняя LED подсветка, \nзамок\n",57700]
[null,null,"DW102-Bravo","Bravo",150,"606*625*890","\n4 уровня выкладки, \nвнутренняя LED подсветка, \nзамок\n",40400]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик оборудования без принципиальных изменений его эксплуатационных свойств"]

{"sheet":"Столы хол","index":12,"n_rows":63,"n_cols":9,"rows_kept":63,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,7,1,8],[23,2,23,8],[8,2,8,8],[9,2,9,8],[10,2,10,8],[19,2,19,8],[21,2,21,8],[2,6,2,8],[4,2,4,8],[7,2,7,8],[12,2,12,8],[6,2,6,8],[11,2,11,8],[40,2,40,8],[38,2,38,8],[26,2,26,5],[27,2,27,8],[28,2,28,8],[29,2,29,8],[39,2,39,8],[24,2,24,8],[15,2,15,8],[13,2,13,8],[14,2,14,8],[17,2,17,8],[16,2,16,8],[18,2,18,8],[20,2,20,8],[22,2,22,7],[62,2,63,8],[53,2,53,8],[54,2,54,8],[55,2,55,8],[45,2,45,8],[46,2,46,8],[47,2,47,8]]}
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"30.03.2020."]
[]
[]
[null,null,"ПРАЙС-ЛИСТ Холодильные столы"]
[]
[null,null,"Холодильные столы POLAIR представлены моделями - средне - и низкотемпературными."]
[null,null,"Среднетемпературные столы с глухими дверьми работают при температуре окружающей среды до +43°С."]
[null,null,"Диапазон рабочих температур от -2 до +10°С.     "]
[null,null,"Среднетемпературные столы со стеклянными дверьми работают при температуре окружающей среды до +32°С."]
[null,null,"Диапазон рабочих температур от +1 до +10°С - оптимальный для хранения напитков и продуктов.     "]
[null,null,"Низкотемпературные работают при температуре окружающей среды до +32°С. Температура -18°С.     "]
[null,null,"Динамическая система охлаждения  гарантирует равномерное охлаждение продуктов "]
[null,null,"Все элемены холодильной системы вынесены за пределы охлаждаемого пространства"]
[null,null,"Двухъяресный холодильный агрегат расположен в узком агрегатном отсеке и полностью выдвигается для удобства обслуживания"]
[null,null,"Столы соответствуют классу защиты электроприборов IP24"]
[null,null,"Внешние (за исключением задней стенки) и внутренние обшивки корпуса  выполнены из неравеющей стали"]
[null,null,"Двери с термоизоляцией пенополиуретан полностью изготовлены из неравеющей стали. Рамы стеклянных дверей со стеклопакетами изготовлены из алюминия."]
[null,null,"Столешница толщиной 40 мм с бортом высотой 60 мм из нержавеющей стали позволяет применять ее в качестве полноценного рабочего стола. Возможна поставка столов без столешниц."]
[null,null,"Столешница из натурального гранита толщиной 40 мм в моделях для приготовления пиццы, ограниченная с 3 сторон бортами высотой 150 мм, позволяющими утсанавливать на них витрину для ингредиентов - идеальный вариант для организации рабочего места пиццайоло."]
[null,null,"Столы глубиной 700 мм гастронормированы - GN 1/1"]
[null,null,"Любой отсек стола может быть оснащен блоком из выдвижных ящиков вместо глухих дверей:"]
[null,null,"из 2 ящиков  габаритных размеров 415х516/616x339 (200) \nиз 3 ящиков  - 415х516/616x224 (100)\nиз 2 ящиков: верхний -  415х516/616x224 (100), нижний - 415х516/616x454 (320)\n\n"]
[null,null,"Рекомендованную Розничную Цену любого стола, отличающегося от приведенных ниже, можно рассчитать в Программе подбора на сайте www.polair.com"]
[]
[]
[null,null,"Базовые цены с учетом НДС",null,null,null,null,null,"* Цена не учитывает стоимость логистических услуг"]
[null,null,"Холодильные столы среднетемпературные"]
[null,null,"Рабочий диапазон температур   -2...+ 10° С,     работают при температуре окр. среды до + 43° С"]
[null,null,"Хладагент R134a . Толщина стенки корпуса  43 мм"]
[null,null,"Фото"," Модель","Линия","Объем, л","Размер, мм","Описание","Цена*, Руб"]
[null,null,null,"TM2-G","Grande",270,"1200х605х850/910"," Изготовлен из нерж стали \n2 двери. Борт",58189.255932203399]
[null,null,null,"TM2GN-G","Grande",320,"1200х705х850/910"," Изготовлен из нерж стали  \n2 двери. Борт\nGN1/1",59743.626101694921]
[null,null,null,"TM3-G","Grande",400,"1630х605х850/910"," Изготовлен из нерж стали  \n3 двери. Борт",68299.474576271197]
[null,null,null,"TM3GN-G","Grande",450,"1630х705х850/910"," Изготовлен из нерж стали  \n3 двери. Борт\nGN1/1",70709.491525423742]
[null,null,null,"TM4-G","Grande",550,"2060х605х850/909"," Изготовлен из нерж стали  \n4 двери. Борт",82770.254237288129]
[null,null,null,"TM4GN-G","Grande",600,"2060х705х850/910"," Изготовлен из нерж стали  \n4 двери. Борт\nGN1/1",84229.93220338985]
[]
[null,null,"Холодильные столы низкотемпературные"]
[null,null,"Температура:  -18° С,     работают при температуре окр. среды до +32° С"]
[null,null,"Хладагент R404А . Толщина стенки корпуса  43 мм"]
[null,null,"Фото"," Модель","Линия","Объем, л","Размер, мм","Описание","Цена*, Руб"]
[null,null,null,"TВ2GN-G","Grande",320,"1200х705х850/910"," Изготовлен из нерж стали  \n2 двери. Борт\nGN1/1",69689.745762711871]
[null,null,null,"TB3GN-G","Grande",450,"1630х705х850/910"," Изготовлен из нерж стали  \n3 двери. Борт\nGN1/1",85442.52203389832]
[null,null,null,"TB4GN-G","Grande",600,"2060х705х850/910"," Изготовлен из нерж стали  \n4 двери. Борт\nGN1/1",104612.03389830509]
[null,null,"Холодильные столы среднетемпературные для приготовления пиццы"]
[null,null,"Рабочий диапазон температур   -2...+ 10° С,     работают при температуре окр. среды до + 43° С"]
[null,null,"Хладагент R134a . Толщина стенки корпуса  43 мм"]
[null,null,"Фото"," Модель","Линия","Объем, л","Размер, мм","Описание","Цена*, Руб"]
[null,null,null,"TM2pizza-G","Grande",270,"1200х605х850/1000"," Изготовлен из нерж стали. Столешница - натуральный гранит.  \nБорт высотой 150 мм.",101844.06483050848]
[null,null,null,"TM2GNpizza-G","Grande",320,"1200х705х850/1000","Изготовлен из нерж стали. Столешница - натуральный гранит.  \nБорт высотой 150 мм. GN1/1",109342.94415254239]
[null,null,null,"TM3pizza-G","Grande",400,"1630х605х850/1000"," Изготовлен из нерж стали. Столешница - натуральный гранит.  \nБорт высотой 150 мм.",118432.65355932203]
[null,null,null,"TM3GNpizza-G","Grande",450,"1630х705х850/1000","Изготовлен из нерж стали. Столешница - натуральный гранит.  \nБорт высотой 150 мм. GN1/1",121650.38389830508]
[null,null,"Холодильные столы среднетемпературные со стеклянными дверьми"]
[null,null,"Рабочий диапазон температур   +1...+ 10° С,     работают при температуре окр. среды до + 32° С"]
[null,null,"Хладагент R134a . Толщина стенки корпуса  43 мм"]
[null,null,"Фото"," Модель","Линия","Объем, л","Размер, мм","Описание","Цена*, Руб"]
[null,null,null,"TD2-G","Grande",270,"1200х605х850/910"," Изготовлен из нерж стали. LED подсветка.\n2 двери со стеклопакетами в алюминиевых рамах. Борт",63848.5779661017]
[null,null,null,"TD2GN-G","Grande",320,"1200х705х850/910"," Изготовлен из нерж стали. LED подсветка.\n2 двери со стеклопакетами в алюминиевых рамах. Борт. GN1/1",65402.948135593229]
[null,null,null,"TD3-G","Grande",400,"1630х605х850/910"," Изготовлен из нерж стали. LED подсветка.\n3 двери со стеклопакетами в алюминиевых рамах. Борт",76788.457627118638]
[null,null,null,"TD3GN-G","Grande",450,"1630х705х850/910"," Изготовлен из нерж стали. LED подсветка.\n3 двери со стеклопакетами в алюминиевых рамах. Борт. GN1/1",79198.474576271197]
[]
[null,null,"Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик оборудования без принципиальных изменений его эксплуатационных свойств"]

{"sheet":"Витр ингр","index":13,"n_rows":60,"n_cols":9,"rows_kept":60,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,2,12,8],[8,2,8,8],[10,2,10,8],[11,2,11,8],[1,7,1,8],[2,6,2,8],[3,2,3,8],[5,2,5,8],[6,2,6,8],[9,2,9,8],[7,2,7,8],[59,2,60,8],[16,2,16,8],[17,2,17,8],[13,2,13,8],[14,2,14,5],[15,2,15,8],[19,2,19,8],[20,2,20,8],[27,2,27,8],[34,2,34,8],[35,2,35,8],[45,2,45,8]]}
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"30.03.2020."]
[]
[null,null,"ПРАЙС-ЛИСТ настольные витрины"]
[]
[null,null,"Настольные охлаждаемые витрины (витрины для ингредиентов) могут использоваться вместе со столами для пиццы и как отдельные единицы холодильного оборудования"]
[null,null,"Предназначены для установки как с фиксацией на бортах гранитной столешницы столов для пиццы, так и на любых ровных поверхностях (благодаря наличию регулируемых по высоте стопок). В том числе - на столешницах холодильных и нейтральных столов, элементах линий раздачи, барных стойках, прилавках и т.п. "]
[null,null,"Поставляются в трех вариантах исполнения – витрины открытого типа (предназначена для применения с гаcтроемкостями с крышками), с поднимающейся крышкой из нержавеющей стали, с защитным стеклянным колпаком и светодиодной подсветкой. Рассчитаны на применение стандартных гастроемкостей. Гастроемкости в комплект поставки витрин не входят."]
[null,null,"Внешние и внутренние обшивки корпуса витрин  выполнены из пищевой нержавеющей стали"]
[null,null,"Витрины работают при температуре окружающей среды от +12 до +32°С."]
[null,null,"Диапазон рабочих температур от +2 до +10°С.     "]
[null,null,"Оснащены статической системой охлаждения. Хладагент R134a. В качестве терморегулятора применен электронный блок управления."]
[null,null,"Оттайка автоматическая с системой испарения конденсата."]
[]
[null,null,"Базовые цены с учетом НДС",null,null,null,null,null,"* Цена не учитывает стоимость логистических услуг"]
[null,null,"Настольные витрины среднетемпературные"]
[null,null,"Рабочий диапазон температур   +2...+ 10° С,     работают при температуре окр. среды до + 32° С"]
[null,null,"Хладагент R134a "]
[null,null,"Фото"," Модель","Линия","Кол-во гастроемкостей*","Размер, мм","Описание","Цена*, Руб"]
[null,null,"Витрины для установки на борта столов для пиццы POLAIR с боковым расположением агрегата"]
[null,null,"Под гастроемкости GN 1/3"]
[null,null,null,"VT2-G (1/3)","Grande","3+2","1200х400х220","Витрина открытого типа. \nРассчитана на гастроемкости (3xGN1/3 и 2хGN 1/2)",27634.95]
[null,null,null,"VT2-G (1/3) с крышкой ","Grande","3+2","1200х400х245","Витрина с откидной крышкой из нерж стали. \nРассчитана на гастроемкости   (3xGN1/3 и 2хGN 1/2)",29660.400000000001]
[null,null,null,"VT2v-G (1/3)","Grande","3+2","1200х400х420","Витрина со стеклянным защитным колпаком с LED подсветкой. \nРассчитана на гастроемкости   (3xGN1/3 и 2хGN 1/2)",36294.300000000003]
[null,null,null,"VT3-G (1/3)","Grande",7,"1630х400х220","Витрина открытого типа. \nРассчитана на гастроемкости  GN1/3",29353.800000000003]
[null,null,null,"VT3-G (1/3) с крышкой","Grande",7,"1630х400х245","Витрина с откидной крышкой из нерж стали. \nРассчитана на гастроемкости  GN1/3",31275.300000000003]
[null,null,null,"VT3v-G (1/3)","Grande",7,"1630х400х420","Витрина со стеклянным защитным колпаком с LED подсветкой. \nРассчитана на гастроемкости  GN1/3",39113.550000000003]
[null,null,"Под гастроемкости GN 1/4"]
[null,null,null,"VT2-G (1/4)","Grande",5,"1200х340х220","Витрина открытого типа. \nРассчитана на гастроемкости GN1/4 ",26775]
[null,null,null,"VT2-G (1/4) с крышкой ","Grande",5,"1200х340х245","Витрина с откидной крышкой из нерж стали. \nРассчитана на гастроемкости  GN1/4",28875]
[null,null,null,"VT2v-G (1/4)","Grande",5,"1200х340х420","Витрина со стеклянным защитным колпаком с LED подсветкой. \nРассчитана на гастроемкости   GN1/4",34566]
[null,null,null,"VT3-G (1/4)","Grande",7,"1630х340х220","Витрина открытого типа. \nРассчитана на гастроемкости  GN1/4",27573]
[null,null,null,"VT3-G (1/4) с крышкой","Grande",7,"1630х340х245","Витрина с откидной крышкой из нерж стали. \nРассчитана на гастроемкости  GN1/4",29534.400000000001]
[null,null,null,"VT3v-G (1/4)","Grande",7,"1630х340х420","Витрина со стеклянным защитным колпаком с LED подсветкой. \nРассчитана на гастроемкости  GN1/4",35805]
[null,null,"Витрины для установки на борта столов для пиццы POLAIR с нижним расположением агрегата"]
[null,null,"Под гастроемкости GN 1/3"]
[null,null,null,"VTi2-G (1/3)","Grande",3,"900х400х220","Витрина открытого типа. \nРассчитана на гастроемкости GN1/3",26250]
[null,null,null,"VTi2-G (1/3) с крышкой ","Grande",3,"900х400х245","Витрина с откидной крышкой из нерж стали. \nРассчитана на гастроемкости  GN1/3",28203]
[null,null,null,"VTi2v-G (1/3)","Grande",3,"900х400х420","Витрина со стеклянным защитным колпаком с LED подсветкой. \nРассчитана на гастроемкости GN1/3  ",34335]
[null,null,null,"VTi3-G (1/3)","Grande",5,"1375х400х220","Витрина открытого типа. \nРассчитана на гастроемкости  GN1/3",29085]
[null,null,null,"VTi3-G (1/3) с крышкой","Grande",5,"1375х400х245","Витрина с откидной крышкой из нерж стали. \nРассчитана на гастроемкости  GN1/3",31036.95]
[null,null,null,"VTi3v-G (1/3)","Grande",5,"1375х400х420","Витрина со стеклянным защитным колпаком с LED подсветкой. \nРассчитана на гастроемкости  GN1/3",37642.5]
[null,null,null,"VTi4-G (1/3)","Grande",8,"1850х400х220","Витрина открытого типа. \nРассчитана на гастроемкости  GN1/3",31500]
[null,null,null,"VTi4-G (1/3) с крышкой","Grande",8,"1850х400х245","Витрина с откидной крышкой из нерж стали. \nРассчитана на гастроемкости  GN1/3",33705]
[null,null,null,"VTi4v-G (1/3)","Grande",8,"1850х400х420","Витрина со стеклянным защитным колпаком с LED подсветкой. \nРассчитана на гастроемкости  GN1/3",41044.5]
[null,null,"Под гастроемкости GN 1/4"]
[null,null,null,"VTi2-G (1/4)","Grande",3,"900х340х220","Витрина открытого типа. \nРассчитана на гастроемкости (3xGN1/4 и 1хGN 1/2)",25016.25]
[null,null,null,"VTi2-G (1/4) с крышкой ","Grande",3,"900х340х245","Витрина с откидной крышкой из нерж стали. \nРассчитана на гастроемкости   (3xGN1/4 и 1хGN 1/2)",26775]
[null,null,null,"VTi2v-G (1/4)","Grande",3,"900х340х420","Витрина со стеклянным защитным колпаком с LED подсветкой. \nРассчитана на гастроемкости   (3xGN1/4 и 1хGN 1/2)",32539.5]
[null,null,null,"VTi3-G (1/4)","Grande",6,"1375х340х220","Витрина открытого типа. \nРассчитана на гастроемкости  GN1/4",27573]
[null,null,null,"VTi3-G (1/4) с крышкой","Grande",6,"1375х340х245","Витрина с откидной крышкой из нерж стали. \nРассчитана на гастроемкости  GN1/4",29534.400000000001]
[null,null,null,"VTi3v-G (1/4)","Grande",6,"1375х340х420","Витрина со стеклянным защитным колпаком с LED подсветкой. \nРассчитана на гастроемкости  GN1/4",35805]
[null,null,null,"VTi4-G (1/4)","Grande",9,"1850х340х220","Витрина открытого типа. \nРассчитана на гастроемкости  GN1/4",29925]
[null,null,null,"VTi4-G (1/4) с крышкой","Grande",9,"1850х340х245","Витрина с откидной крышкой из нерж стали. \nРассчитана на гастроемкости  GN1/4",32077.5]
[null,null,null,"VTi4v-G (1/4)","Grande",9,"1850х340х420","Витрина со стеклянным защитным колпаком с LED подсветкой. \nРассчитана на гастроемкости  GN1/4",38923.5]
[]
[]
[]
[null,null,"* приведены значения максимального кол-ва гастроемкостей. Гастроемкости в комплект поставки не входят."]
[null,null,"Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик оборудования без принципиальных изменений его эксплуатационных свойств"]

{"sheet":"Столы с охл ст","index":14,"n_rows":22,"n_cols":4,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,0,12,3],[6,0,7,3],[21,0,21,3],[1,2,1,3],[2,2,2,3],[4,0,4,3],[9,0,9,1],[10,0,10,3],[11,0,11,3]]}
[]
[null,null,"30.03.2020."]
[]
[]
["ПРАЙС - ЛИСТ  Cтолы с охлаждаемой столешницей  POLAIR - Grande"]
[]
["Столы идеальны для использования в условиях высоких внешних температур, особенно при работе со скоропортящимися \nпродуктами. \nУдобны для оснащения рынков в отделах, где традиционно применяется открытая выкладка продуктов. \nОптимальны для ресторанов восточной кухни - для приготовления блюд, в том числе, из сырых рыбы и морепродуктов. \nЗаглубление столешницы  и наличие дренажного отверстия позволяют разделывать на столах мясо, рыбу, в том числе, дефростированные, и иные продукты, при обработке которых выделяется большое количество жидкости, используется лед, образуется влага и т.п.  \nКомплектация стола полкой дает возможность эффективно использовать и пространство под столешницей.\nИзготовлены столы из пищевой нержавеющей стали"]
[]
[]
["Базовые цены с учетом НДС",null,null,"Цена не учитывает стоимость логистических услуг"]
["Холодильные столы с охлаждаемой столешницей "]
["Рабочий диапазон температур +1…+10° С"]
["Столы работают при температуре окужающей среды до +32° С "]
["Фото","Модель","Размер","Цена, Руб с НДС"]
[null,"TT1,0GN-G ","1000х700х850",42210]
[null,"TT1,2GN-G","1200х700х850",44310]
[null,"TT1,4GN-G","1400х700х850",45930.15]
[null,"TT1,5GN-G ","1500х700х850",47726.700000000004]
[]
[]
[]
["Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик оборудования без принципиальных изменений его эксплуатационных свойств"]

{"sheet":"Столы bu","index":15,"n_rows":61,"n_cols":11,"rows_kept":61,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,2,12,8],[13,2,13,8],[14,2,14,8],[15,2,15,8],[16,2,16,8],[1,7,1,8],[9,2,9,8],[10,2,10,8],[11,2,11,8],[2,6,2,8],[3,2,3,8],[6,2,6,8],[7,2,7,8],[8,2,8,8],[4,2,4,8],[17,2,17,8],[18,2,18,8],[19,2,19,8],[20,2,20,5],[21,2,21,8],[47,2,47,8],[48,2,48,8],[57,2,58,8],[22,2,22,8],[23,2,23,8],[36,2,36,8],[37,2,37,8],[38,2,38,8],[46,2,46,8],[31,2,31,8],[32,2,32,8],[33,2,33,8]]}
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"30.03.2020."]
[]
[null,null,"ПРАЙС-ЛИСТ Холодильные столы"]
[null,null,"с   нижним   расположением   агрегатов"]
[]
[null,null,"Холодильные столы POLAIR с нижним расположением агрегатов имеют полностью цельнозаливные корпуса \n(включая верхнюю чать корпуса)"]
[null,null,"Среднетемпературные столы с глухими дверьми работают при температуре окружающей среды до +43°С."]
[null,null,"Диапазон рабочих температур от -2 до +10°С.     "]
[null,null,"Низкотемпературные работают при температуре окружающей среды до +32°С. Рабочая температура не выше -18°С.     "]
[null,null,"Динамическая система охлаждения  гарантирует равномерное охлаждение продуктов "]
[null,null,"Холодильный агрегат полностью выдвигается для удобства обслуживания"]
[null,null,"Столы соответствуют классу защиты электроприборов IP24"]
[null,null,"Внешние (за исключением задней стенки) и внутренние обшивки корпуса  выполнены из неравеющей стали"]
[null,null,"Двери с термоизоляцией пенополиуретан полностью изготовлены из неравеющей стали."]
[null,null,"Столешница толщиной 40 мм из нержавеющей стали позволяет применять ее в качестве полноценного рабочего стола. Возможна поставка столов без столешниц."]
[null,null,"Столы глубиной 700 мм гастронормированы - GN 1/1. Верхняя часть саладетты - 2xGN1/1+2GN1/4"]
[null,null,"Любой отсек стола (кроме саладетты) может быть оснащен ящиками вместо дверей - одним высоким или двумя средними"]
[null,null,"Рекомендованную Розничную Цену любого стола, отличающегося от приведенных ниже, можно рассчитать в Программе подбора на сайте www.polair.com"]
[]
[null,null,"Базовые цены с учетом НДС",null,null,null,null,null,"* Цена не учитывает стоимость логистических услуг"]
[null,null,"Холодильные столы среднетемпературные"]
[null,null,"Рабочий диапазон температур   -2...+ 10° С,     работают при температуре окр. среды до + 43° С"]
[null,null,"Хладагент R134a . Толщина стенки корпуса  43 мм"]
[null,null,"Фото"," Модель","Линия","Объем, л","Размер, мм","Описание","Цена*, Руб"]
[null,null,null,"TMi2-G","Grande",153,"900х600х850/910"," Изготовлен из нерж стали снаружи* и изнутри\n2 двери. ",49091.700000000004]
[null,null,null,"TMi2GN-G","Grande",184,"900х700х850/910"," Изготовлен из нерж стали   снаружи* и изнутри\n2 двери. \nGN1/1",52405.5]
[null,null,null,"TMi3-G","Grande",230,"1375х600х850/910"," Изготовлен из нерж стали   снаружи* и изнутри\n3 двери. ",67305]
[null,null,null,"TMi3GN-G","Grande",276,"1375х700х850/910"," Изготовлен из нерж стали   снаружи* и изнутри\n3 двери. \nGN1/1",70770]
[null,null,null,"TMi4-G","Grande",306,"1850х600х850/910"," Изготовлен из нерж стали   снаружи* и изнутри\n4 двери. Борт",83989.5]
[null,null,null,"TMi4GN-G","Grande",368,"1850х700х850/910"," Изготовлен из нерж стали   снаружи* и изнутри\n4 двери. \nGN1/1",88620]
[null,null,"Саладетта"]
[null,null,"Рабочий диапазон температур   0...+ 10° С,     работают при температуре окр. среды до + 32° С"]
[null,null,"Хладагент R134a . Толщина стенки корпуса  43 мм"]
[null,null,"Фото"," Модель","Линия","Объем, л","Размер, мм","Описание","Цена*, Руб"]
[null,null,null,"TMi2GNsal-G","Grande",184,"900х700х850"," Изготовлен из нерж стали  снаружи* и изнутри\n2 двери. Доска для нарезки - полипропилен. Крышка из нерж стали. GN1/1 + 1/4**",64057.118644067807]
[null,null,"Холодильные столы низкотемпературные"]
[null,null,"Рабочий диапазон температур  не выше  -18° С,     работают при температуре окр. среды до +32° С"]
[null,null,"Хладагент R404А . Толщина стенки корпуса  43 мм"]
[null,null,"Фото"," Модель","Линия","Объем, л","Размер, мм","Описание","Цена*, Руб"]
[null,null,null,"TВi2-G","Grande",153,"900х600х850/910"," Изготовлен из нерж стали   снаружи* и изнутри\n2 двери.\nЭлектрическая оттайка",58437,null,58437]
[null,null,null,"TВi2GN-G","Grande",184,"900х700х850/910"," Изготовлен из нерж стали   снаружи* и изнутри\n2 двери.\nЭлектрическая оттайка\nGN1/1",59897,null,59897]
[null,null,null,"TBi3-G","Grande",230,"1375х600х850/910"," Изготовлен из нерж стали   снаружи* и изнутри\n3 двери.\nЭлектрическая оттайка",77748,null,77748]
[null,null,null,"TBi3GN-G","Grande",276,"1375х700х850/910"," Изготовлен из нерж стали   снаружи* и изнутри\n3 двери.\nЭлектрическая оттайка\nGN1/1",81375,null,81375]
[null,null,null,"TBi4-G","Grande",306,"1850х600х850/910"," Изготовлен из нерж стали  \n4 двери.\nЭлектрическая оттайка",94710]
[null,null,null,"TBi4GN-G","Grande",368,"1850х700х850/910"," Изготовлен из нерж стали   снаружи* и изнутри\n4 двери.\nЭлектрическая оттайка\nGN1/1",99687]
[null,null,"Холодильные столы среднетемпературные для приготовления пиццы"]
[null,null,"Рабочий диапазон температур   -2...+ 10° С,     работают при температуре окр. среды до + 43° С"]
[null,null,"Хладагент R134a . Толщина стенки корпуса  43 мм"]
[null,null,"Фото"," Модель","Линия","Объем, л","Размер, мм","Описание","Цена*, Руб"]
[null,null,null,"TMi2pizza-G","Grande",153,"900х600х850/1000"," Изготовлен из нерж стали  снаружи* и изнутри. Столешница - натуральный гранит.  \nБорт высотой 150 мм.",89985]
[null,null,null,"TMi2GNpizza-G","Grande",184,"900х700х850/1000","Изготовлен из нерж стали снаружи* и изнутри. Столешница - натуральный гранит.  \nБорт высотой 150 мм. GN1/1",94778.25]
[null,null,null,"TMi3pizza-G","Grande",230,"1375х600х850/1000"," Изготовлен из нерж стали снаружи* и изнутри. Столешница - натуральный гранит.  \nБорт высотой 150 мм.",115080]
[null,null,null,"TMi3GNpizza-G","Grande",276,"1375х700х850/1000","Изготовлен из нерж стали снаружи* и изнутри. Столешница - натуральный гранит.  \nБорт высотой 150 мм. GN1/1",119175]
[null,null,null,"TMi4pizza-G","Grande",306,"1850х600х850/1000"," Изготовлен из нерж стали снаружи* и изнутри. Столешница - натуральный гранит.  \nБорт высотой 150 мм.",143850]
[null,null,null,"TMi4GNpizza-G","Grande",368,"1850х700х850/1000","Изготовлен из нерж стали снаружи* и изнутри. Столешница - натуральный гранит.  \nБорт высотой 150 мм. GN1/1",146989.5]
[]
[null,null,"Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик оборудования без принципиальных изменений его эксплуатационных свойств"]
[]
[null,null,"* за исключением внешней задней стенки"]
[null,null,"**гастроемкости в комплект поставки не входят"]

{"sheet":"Столы GC","index":16,"n_rows":59,"n_cols":9,"rows_kept":59,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,2,13,8],[1,7,1,8],[2,6,2,8],[3,2,3,8],[6,2,6,8],[7,2,7,8],[8,2,8,8],[9,2,9,8],[10,2,10,8],[11,2,11,8],[12,2,12,8],[4,2,4,8],[22,2,22,5],[23,2,23,8],[14,2,14,8],[15,2,15,8],[16,2,16,8],[17,2,17,8],[18,2,18,7],[20,2,20,8],[58,2,59,8],[24,2,24,8],[25,2,25,8],[32,2,32,8],[33,2,33,8],[34,2,34,8],[39,2,39,8],[40,2,40,8],[41,2,41,8]]}
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"30.03.2020."]
[]
[null,null,"ПРАЙС-ЛИСТ "]
[null,null,"Холодильные столы  кубического дизайна"]
[]
[null,null,"Холодильные столы POLAIR GC отличает легкий изящный дизайн "]
[null,null,"Среднетемпературные столы с глухими дверьми работают при температуре окружающей среды до +43°С."]
[null,null,"Диапазон рабочих температур от -2 до +10°С.     "]
[null,null,"Среднетемпературные столы со стеклянными дверьми работают при температуре окружающей среды до +32°С."]
[null,null,"Диапазон рабочих температур от +1 до +10°С.     "]
[null,null,"Низкотемпературные работают при температуре окружающей среды до +32°С. Температура:  -18°С.     "]
[null,null,"Компактный цельнозаливной корпус обеспечиывает надежное хранение продуктов при высоких внешних температурах"]
[null,null,"Динамическая система охлаждения  гарантирует равномерное охлаждение "]
[null,null,"Все элемены холодильной системы вынесены за пределы охлаждаемого пространства"]
[null,null,"Двухъяресный холодильный агрегат расположен в узком агрегатном отсеке и выдвигается для обслуживания"]
[null,null,"Столешница толщиной 40 мм с бортом высотой 60 мм из нержавеющей стали позволяет применять ее в качестве полноценного рабочего стола. Возможна поставка столов без столешниц."]
[null,null,"Любой отсек среднетемпературного стола может быть оснащен блоком из выдвижных ящиков вместо глухих дверей:"]
[null,null,"из 2 ящиков  габаритных размеров 415х516/616x339 (200) \nиз 3 ящиков  - 415х516/616x224 (100)\nиз 2 ящиков: верхний -  415х516/616x224 (100), нижний - 415х516/616x454 (320)"]
[]
[null,null,"Рекомендованную Розничную Цену любого стола, отличающегося от приведенных ниже, можно рассчитать в Программе подбора на сайте www.polair.com"]
[]
[null,null,"Базовые цены с учетом НДС",null,null,null,null,null,"* Цена не учитывает стоимость логистических услуг"]
[null,null,"Холодильные столы среднетемпературные"]
[null,null,"Рабочий диапазон температур   -2...+ 10° С,     работают при температуре окр. среды до + 43° С"]
[null,null,"Хладагент R134a . Толщина стенки корпуса  43 мм"]
[null,null,"Фото"," Модель","Линия","Объем, л","Размер, мм","Описание","Цена*, Руб"]
[null,null,null,"TM2-GC","Grande С",270,"1200х605х850/910"," Изготовлен из нерж стали \n2 двери. Борт",56328.193220338988]
[null,null,null,"TM2GN-GC","Grande С",320,"1200х705х850/910"," Изготовлен из нерж стали  \n2 двери. Борт\nGN1/1",57927.966101694925]
[null,null,null,"TM3-GC","Grande С",400,"1630х605х850/910"," Изготовлен из нерж стали  \n3 двери. Борт",66162.066101694916]
[null,null,null,"TM3GN-GC","Grande С",450,"1630х705х850/910"," Изготовлен из нерж стали  \n3 двери. Борт\nGN1/1",67466.785423728812]
[null,null,null,"TM4GN-GC","Grande С",600,"2060х705х850/910"," Изготовлен из нерж стали  \n4 двери. Борт\nGN1/1",82572.711864406796]
[null,null,"Холодильные столы низкотемпературные"]
[null,null,"Температура:  -18° С,     работают при температуре окр. среды до +32° С"]
[null,null,"Хладагент R404А . Толщина стенки корпуса  43 мм"]
[null,null,"Фото"," Модель","Линия","Объем, л","Размер, мм","Описание","Цена*, Руб"]
[null,null,null,"TВ2GN-GC","Grande С",320,"1200х705х850/910"," Изготовлен из нерж стали  \n2 двери. Борт\nGN1/1",67484.745762711871]
[null,null,null,"TB3GN-GC","Grande С",450,"1630х705х850/910"," Изготовлен из нерж стали  \n3 двери. Борт\nGN1/1",82294.636271186449]
[null,null,null,"TB4GN-GC","Grande С",600,"2060х705х850/910"," Изготовлен из нерж стали  \n4 двери. Борт\nGN1/1",101184.40677966102]
[null,null,"Холодильные столы среднетемпературные для приготовления пиццы"]
[null,null,"Рабочий диапазон температур   -2...+ 10° С,     работают при температуре окр. среды до + 43° С"]
[null,null,"Хладагент R134a . Толщина стенки корпуса  43 мм"]
[null,null,"Фото"," Модель","Линия","Объем, л","Размер, мм","Описание","Цена*, Руб"]
[null,null,null,"TM2pizza-GC","Grande С",270,"1200х605х850/1000"," Изготовлен из нерж стали. Столешница - натуральный гранит.  \nБорт высотой 150 мм.",99705.188135593227]
[null,null,null,"TM2GNpizza-GC","Grande С",320,"1200х705х850/1000","Изготовлен из нерж стали. Столешница - натуральный гранит.  \nБорт высотой 150 мм. GN1/1",106773.20084745764]
[null,null,null,"TM3pizza-GC","Grande С",400,"1630х605х850/1000"," Изготовлен из нерж стали. Столешница - натуральный гранит.  \nБорт высотой 150 мм.",115343.80627118643]
[null,null,null,"TM3GNpizza-GC","Grande С",450,"1630х705х850/1000","Изготовлен из нерж стали. Столешница - натуральный гранит.  \nБорт высотой 150 мм. GN1/1",117744.14898305084]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик оборудования без принципиальных изменений его эксплуатационных свойств"]